

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от 30.07.2024 № 1132  г.Невельск |

|  |
| --- |
| Об утверждении карта-плана территории, подготовленного в результате выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала с учетным номером 65:07:0000009 |

В соответствии со статьей 42.6. Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий карта-план территории кадастрового квартала 65:07:0000009.
2. В срок не более трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить карту-план, в Управление Росреестра по Сахалинской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет- сайте администрации Невельского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В.

Мэр Невельского городского округа А.В. Шабельник

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Комплексные кадастровые работы 65:07:0000009

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы карта-плана территории | Номера листов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Описание местоположения строения на земельном участке |  |
|  | Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок |  |
|  | Схема границ земельных участков |  |
|  | Схема геодезических построений |  |
|  | Акт согласования местоположения границ земельных участков |  |
|  | Приложение |  |
| — | *извещение о начале выполнения ККР №б/н от 15.02.2024* | — |
| — | *протокол заседания согласительной комиссии* | — |
| — | *протокол заседания согласительной комиссии* | — |
| — | *постановление* | — |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | |
| 1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *Сахалинская область, Невельский городской округ, г. Невельск, квартал 65:07:0000009*  (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры) | |
| 2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:  Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: *муниципальный контракт от 05.02.2024 №8-24* | |
| 3. Дата подготовки карты-плана территории *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.* | |
| 4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: | |
| В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: | |
|  | полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Отдел по управлению имуществом администрации Невельского городского округа* |
|  | основной государственный регистрационный номер: *1036502900279* |
|  | идентификационный номер налогоплательщика: *6505007351* |
| В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц: | |
|  | фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): *—* |
|  | страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): *—* |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: *—* | |
| Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *NEVELSK@ADM.SAKHALIN.RU* | |
| 5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ: | |

|  |
| --- |
| Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *индивидуальный предприниматель, 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная д.20 кв.15* |
| Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Кныш Татьяна Анатольевна* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): *315650900004138* |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *078-729-198 27* |
| Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *0784 6 мая 2016 г.* |
| Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация "ОКИС"* |
| Контактный телефон: *+79242876777* |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная д.20 кв.15, tanya\_kn@inbox.ru* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории: | | | | | |
| № п/п | Реквизиты документа | | | | |
| Вид | Дата | Номер | Наименование | Иные сведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | извещение о начале выполнения ККР | 15.02.2024 | б/н | извещение о начале выполнения ККР | включен в приложение |
| 2 | протокол заседания согласительной комиссии | — | — | протокол заседания согласительной комиссии | включен в приложение |
| 3 | протокол заседания согласительной комиссии | — | — | протокол заседания согласительной комиссии | включен в приложение |
| 4 | — | — | — | постановление | включен в приложение |
| 5 | — | 07.02.2024 | КУВИ-001/2024-38775344 | Кадастровый план территории | — |
| 6 | — | 14.02.2024 | КУВИ-001/2024-47215163 | Кадастровый план территории | — |

|  |
| --- |
| 7. Пояснения к карте-плану территории: |
| 1. пояснительная записка  На территории кадастрового квартала 65:07:0000009 кадастровым инженером в соответствии с муниципальным контрактом № 8-24 на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ от 05.02.2024 г. выполнены комплексные кадастровые работы. В соответствии с ч. 1 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» под комплексными кадастровыми работами (далее – ККР) понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов.  Комплексные кадастровые работы проводятся на территории кадастрового квартала 65:07:0000009, в котором по сведениям ЕГРН расположено 119 объектов недвижимости, из которых 64 земельных участков и 55 объектов капитального строительства. Общая площадь кадастрового квартала — 61056 кв.м.  В результате выполнения комплексных кадастровых работ были проведены работы в отношении 120 объектов недвижимости, из них 64 земельных участка и 55 объектов капитального строительства, в том числе: 1. в отношении 28 земельных участков проведено исправление реестровой ошибки; 2. в отношении 9 зданий проведены работы по уточнению местоположения объектов недвижимости, 3.в отношении 24 зданий проведено исправление реестровой ошибки.  Земельный участок с К№ 65:07:0000009:16, имеет двойной учет с К№ 65:07:0000009:380, но снять невозможно, т.к. в МКД расположены помещения с собственниками. Дом (ул. Советская,63) снесен, но снять невозможно, т.к. в МКД расположены помещения с собственниками. На месте снесенного дома построен новый (ул. Советская,63а) с КН 65:07:0000009:612), а на месте участка образован новый с КН 65:07:0000009:380..  У остальных земельных участков в количестве 35, границы установлены в соответствии с требованиями Земельного законодательства.  Итого в кадастровом квартале 64 земельных участков, в том числе: у 28 земельных участков исправлено месторасположение, 1 участок снять невозможно, т.к. в МКД расположены помещения с собственниками, у 35 земельных участков установлено местоположение в соответствии с земельным законодательством.  Уточнено месторасположение 13 зданий, в отношении 24 зданий проведено исправление реестровой ошибки.  Здания с К№ 65:07:0000009:42, исключено, так как дом снесен, но снять невозможно, т.к. в МКД расположены помещения с собственниками. На месте снесенного дома построен новый (ул. Советская,63а) с КН 65:07:0000009:612  Здание с К№ 65:07:0000009:45 фактически расположено в кадастровом квартале 65:07:0000011 (уточнены в процессе ККР 65:07:0000011)  Здание с К№ 65:07:0000009:381 фактически расположено в кадастровом квартале 65:07:0000011 (уточнены в процессе ККР 65:07:0000011)  Итого, в кадастровом квартале 55 ОКС: у 13 зданий уточнено месторасположение, в отношении 24 зданий проведено исправление реестровой ошибки, 2 здания исключены, так как фактически расположены в кадастровом квартале 65:07:0000011, 1 здание исключено, так как снесено (снять невозможно, т.к. в МКД расположены помещения с собственниками) , у 15 зданий границы установлены в соответствии с их фактическим месторасположением. |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н7У | — | — | 656227,11 | 1234326,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н8У | — | — | 656224,62 | 1234333,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н9У | — | — | 656215,25 | 1234330,21 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н10У | — | — | 656217,73 | 1234323,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 13 | 656215,73 | 1234325,01 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 12 | 656226,47 | 1234328,70 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 11 | 656224,47 | 1234334,78 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 14 | 656213,74 | 1234331,09 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н7У | — | — | 656227,11 | 1234326,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:6 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н7У | н8У | 7,39 | — | согласовано |
| н8У | н9У | 9,92 | — | согласовано |
| н9У | н10У | 7,39 | — | согласовано |
| н10У | н7У | 9,93 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:6 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 41 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 73±3 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 3 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 73 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:46 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация складского помещения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:6, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:6 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н11У | — | — | 656209,48 | 1234317,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н12У | — | — | 656214,86 | 1234319,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н13У | — | — | 656218,50 | 1234320,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н10У | — | — | 656217,73 | 1234323,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н9У | — | — | 656215,25 | 1234330,21 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н14У | — | — | 656214,99 | 1234330,95 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н15У | — | — | 656187,94 | 1234321,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н16У | — | — | 656188,82 | 1234318,58 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н17У | — | — | 656190,28 | 1234319,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н18У | — | — | 656191,87 | 1234313,71 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н19У | — | — | 656208,89 | 1234319,42 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 25 | 656190,16 | 1234313,20 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 26 | 656207,20 | 1234318,93 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 27 | 656207,79 | 1234317,15 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 28 | 656216,81 | 1234320,34 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 29 | 656213,30 | 1234330,46 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 30 | 656186,25 | 1234321,32 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 31 | 656187,13 | 1234318,09 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 32 | 656188,59 | 1234318,52 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н11У | — | — | 656209,48 | 1234317,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:7 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н11У | н12У | 5,70 | — | согласовано |
| н12У | н13У | 3,87 | — | согласовано |
| н13У | н10У | 2,54 | — | согласовано |
| н10У | н9У | 7,39 | — | согласовано |
| н9У | н14У | 0,78 | — | согласовано |
| н14У | н15У | 28,55 | — | согласовано |
| н15У | н16У | 3,35 | — | согласовано |
| н16У | н17У | 1,52 | — | согласовано |
| н17У | н18У | 5,53 | — | согласовано |
| н18У | н19У | 17,95 | — | согласовано |
| н19У | н11У | 1,88 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:7 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 41 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 267±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 267 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:50 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация складского помещения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:7, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:7 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н30У | — | — | 655722,50 | 1234162,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н29У | — | — | 655719,65 | 1234177,26 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н31У | — | — | 655718,27 | 1234185,02 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н32У | — | — | 655705,07 | 1234181,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н33У | — | — | 655709,59 | 1234159,96 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 51 | 655728,07 | 1234160,65 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 52 | 655727,21 | 1234175,64 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 53 | 655727,48 | 1234175,81 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 54 | 655726,89 | 1234183,84 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 55 | 655713,86 | 1234181,85 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 56 | 655714,94 | 1234159,40 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н30У | — | — | 655722,50 | 1234162,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:28 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н30У | н29У | 14,89 | — | согласовано |
| н29У | н31У | 7,88 | — | согласовано |
| н31У | н32У | 13,59 | — | согласовано |
| н32У | н33У | 22,28 | — | согласовано |
| н33У | н30У | 13,19 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:28 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 300±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | "Магазины" |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:28, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:28 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н28У | — | — | 655742,17 | 1234167,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н27У | — | — | 655741,55 | 1234170,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н26У | — | — | 655739,32 | 1234181,62 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н29У | — | — | 655719,65 | 1234177,26 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н30У | — | — | 655722,50 | 1234162,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 51 | 655728,07 | 1234160,65 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 57 | 655748,09 | 1234163,37 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 58 | 655747,11 | 1234178,19 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 52 | 655727,21 | 1234175,64 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н28У | — | — | 655742,17 | 1234167,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:29 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н28У | н27У | 3,30 | — | согласовано |
| н27У | н26У | 11,59 | — | согласовано |
| н26У | н29У | 20,15 | — | согласовано |
| н29У | н30У | 14,89 | — | согласовано |
| н30У | н28У | 20,15 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:29 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская обл, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, д 57а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 300±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 300 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:593 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация магазина с жилыми помещениями |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:29, выявлена реестровая ошибка.Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:29 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н26У | — | — | 655739,32 | 1234181,62 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н25У | — | — | 655737,73 | 1234189,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н31У | — | — | 655718,27 | 1234185,02 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н29У | — | — | 655719,65 | 1234177,26 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 59 | 655747,11 | 1234178,49 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 60 | 655746,60 | 1234186,78 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 54 | 655726,89 | 1234183,84 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 53 | 655727,48 | 1234175,81 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н26У | — | — | 655739,32 | 1234181,62 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:34 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н26У | н25У | 8,27 | — | согласовано |
| н25У | н31У | 20,02 | — | согласовано |
| н31У | н29У | 7,88 | — | согласовано |
| н29У | н26У | 20,15 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:34 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская, д 57-а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 162±4 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 4 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 162 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:593 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация складского помещения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:34, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:34 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:509 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | 655702,89 | 1234159,00 | 655702,89 | 1234159,00 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 66 | 655695,77 | 1234193,79 | 655695,77 | 1234193,79 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 67 | 655678,47 | 1234188,91 | 655678,47 | 1234188,91 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 68 | 655674,97 | 1234200,86 | 655674,97 | 1234200,86 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н34У | — | — | 655606,08 | 1234182,76 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н35У | — | — | 655612,21 | 1234163,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 69 | 655603,74 | 1234182,16 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 70 | 655608,83 | 1234162,55 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 71 | 655595,24 | 1234158,67 | 655595,24 | 1234158,67 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н36У | — | — | 655589,57 | 1234178,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 72 | 655590,68 | 1234176,54 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 73 | 655529,97 | 1234161,15 | 655529,97 | 1234161,15 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 74 | 655540,34 | 1234123,71 | 655540,34 | 1234123,71 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 65 | 655702,89 | 1234159,00 | 655702,89 | 1234159,00 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:509 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 66 | 35,51 | — | — |
| 66 | 67 | 17,98 | — | — |
| 67 | 68 | 12,45 | — | — |
| 68 | н34У | 71,23 | — | согласовано |
| н34У | н35У | 20,45 | — | согласовано |
| н35У | 71 | 17,58 | — | согласовано |
| 71 | н36У | 20,60 | — | согласовано |
| н36У | 73 | 62,07 | — | согласовано |
| 73 | 74 | 38,85 | — | — |
| 74 | 65 | 166,34 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:509 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 6755±29 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 29 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 6755 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:655, 65:07:0000009:683 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Жилищное строительство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:509, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:509 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:580 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н45У | — | — | 655680,96 | 1234205,24 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н46У | — | — | 655686,79 | 1234206,40 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н47У | — | — | 655686,17 | 1234209,89 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н48У | — | — | 655680,28 | 1234208,69 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 83 | 655684,92 | 1234206,26 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 84 | 655684,30 | 1234209,75 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 85 | 655678,41 | 1234208,55 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 86 | 655679,09 | 1234205,10 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н45У | — | — | 655680,96 | 1234205,24 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:580 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н45У | н46У | 5,94 | — | согласовано |
| н46У | н47У | 3,54 | — | согласовано |
| н47У | н48У | 6,01 | — | согласовано |
| н48У | н45У | 3,52 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:580 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 21±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 21 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:595 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 20 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:580, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:580 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:581 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н82У | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н81У | — | — | 655619,21 | 1234187,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н80У | — | — | 655618,00 | 1234193,87 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н83У | — | — | 655614,72 | 1234193,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 117 | 655617,37 | 1234187,46 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 118 | 655616,16 | 1234193,50 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 120 | 655612,88 | 1234192,74 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 121 | 655614,01 | 1234186,66 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н82У | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:581 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н82У | н81У | 3,45 | — | согласовано |
| н81У | н80У | 6,16 | — | согласовано |
| н80У | н83У | 3,37 | — | согласовано |
| н83У | н82У | 6,18 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:581 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 21±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 21 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:601 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 7 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:581, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:581 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:582 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н52У | — | — | 655674,53 | 1234201,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н51У | — | — | 655673,20 | 1234207,28 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н53У | — | — | 655669,95 | 1234206,54 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н54У | — | — | 655671,21 | 1234200,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 87 | 655672,69 | 1234200,83 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 88 | 655671,36 | 1234206,91 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 91 | 655668,11 | 1234206,17 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 92 | 655669,37 | 1234200,10 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н52У | — | — | 655674,53 | 1234201,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:582 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н52У | н51У | 6,22 | — | согласовано |
| н51У | н53У | 3,33 | — | согласовано |
| н53У | н54У | 6,20 | — | согласовано |
| н54У | н52У | 3,40 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:582 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 21±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 21 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:599 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 18 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:582, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:582 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:583 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н55У | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н54У | — | — | 655671,21 | 1234200,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н53У | — | — | 655669,95 | 1234206,54 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н56У | — | — | 655666,18 | 1234205,71 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 92 | 655669,37 | 1234200,10 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 91 | 655668,11 | 1234206,17 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 93 | 655664,34 | 1234205,34 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 94 | 655665,59 | 1234199,31 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н55У | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:583 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н55У | н54У | 3,86 | — | согласовано |
| н54У | н53У | 6,20 | — | согласовано |
| н53У | н56У | 3,86 | — | согласовано |
| н56У | н55У | 6,16 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:583 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 24±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 24 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:602 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 17 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:583, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:583 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н55У | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н56У | — | — | 655666,18 | 1234205,71 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н57У | — | — | 655662,21 | 1234204,85 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н58У | — | — | 655663,45 | 1234198,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 94 | 655665,59 | 1234199,31 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 93 | 655664,34 | 1234205,34 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 95 | 655660,37 | 1234204,48 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 96 | 655661,61 | 1234198,47 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н55У | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:584 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н55У | н56У | 6,16 | — | согласовано |
| н56У | н57У | 4,06 | — | согласовано |
| н57У | н58У | 6,14 | — | согласовано |
| н58У | н55У | 4,07 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:584 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, д 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 25±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 25 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:605 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 16 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:584, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:584 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:585 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н65У | — | — | 655647,46 | 1234194,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н66У | — | — | 655646,14 | 1234199,69 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н67У | — | — | 655641,94 | 1234198,75 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н68У | — | — | 655643,24 | 1234193,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 103 | 655645,62 | 1234193,71 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 104 | 655644,30 | 1234199,32 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 105 | 655640,10 | 1234198,38 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 106 | 655641,40 | 1234192,85 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н65У | — | — | 655647,46 | 1234194,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:585 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н65У | н66У | 5,76 | — | согласовано |
| н66У | н67У | 4,30 | — | согласовано |
| н67У | н68У | 5,68 | — | согласовано |
| н68У | н65У | 4,31 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:585 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, д 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 25±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 25 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:609 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 14 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:585, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:585 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:586 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н76У | — | — | 655627,02 | 1234189,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н75У | — | — | 655625,84 | 1234195,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н77У | — | — | 655621,70 | 1234194,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н78У | — | — | 655622,85 | 1234188,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 113 | 655625,18 | 1234189,19 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 114 | 655624,00 | 1234194,83 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 115 | 655619,86 | 1234193,83 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 116 | 655621,01 | 1234188,31 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н76У | — | — | 655627,02 | 1234189,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:586 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н76У | н75У | 5,76 | — | согласовано |
| н75У | н77У | 4,26 | — | согласовано |
| н77У | н78У | 5,64 | — | согласовано |
| н78У | н76У | 4,26 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:586 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 24±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 24 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:603 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 9 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:586, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:586 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:587 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н74У | — | — | 655630,90 | 1234190,42 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н73У | — | — | 655629,82 | 1234196,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н75У | — | — | 655625,84 | 1234195,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н76У | — | — | 655627,02 | 1234189,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 111 | 655629,06 | 1234190,05 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 112 | 655627,98 | 1234195,78 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 114 | 655624,00 | 1234194,83 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 113 | 655625,18 | 1234189,19 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н74У | — | — | 655630,90 | 1234190,42 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:587 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н74У | н73У | 5,83 | — | согласовано |
| н73У | н75У | 4,09 | — | согласовано |
| н75У | н76У | 5,76 | — | согласовано |
| н76У | н74У | 3,97 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:587 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 23±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 23 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:608 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 10 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:587, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:587 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:588 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н68У | — | — | 655643,24 | 1234193,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н67У | — | — | 655641,94 | 1234198,75 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н69У | — | — | 655637,65 | 1234197,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н70У | — | — | 655638,96 | 1234192,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 106 | 655641,40 | 1234192,85 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 105 | 655640,10 | 1234198,38 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 107 | 655635,81 | 1234197,41 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 108 | 655637,12 | 1234191,85 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н68У | — | — | 655643,24 | 1234193,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:588 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н68У | н67У | 5,68 | — | согласовано |
| н67У | н69У | 4,40 | — | согласовано |
| н69У | н70У | 5,71 | — | согласовано |
| н70У | н68У | 4,40 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:588 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 25±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 25 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:606 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 13 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:588, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:588 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:589 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 656232,17 | 1234316,15 | 656232,17 | 1234316,15 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 15 | 656237,39 | 1234317,89 | 656237,39 | 1234317,89 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 41 | — | — | 656237,43 | 1234318,02 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 40 | — | — | 656237,18 | 1234318,80 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 39 | — | — | 656235,79 | 1234318,39 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 38 | — | — | 656235,21 | 1234320,19 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 37 | — | — | 656236,55 | 1234320,67 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 36 | — | — | 656234,26 | 1234327,60 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 35 | — | — | 656235,83 | 1234328,17 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 34 | — | — | 656235,50 | 1234329,20 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н20У | — | — | 656232,68 | 1234337,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н21У | — | — | 656226,03 | 1234335,76 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н22У | — | — | 656226,52 | 1234334,12 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н8У | — | — | 656224,62 | 1234333,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н7У | — | — | 656227,11 | 1234326,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н10У | — | — | 656217,73 | 1234323,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н13У | — | — | 656218,50 | 1234320,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н12У | — | — | 656214,86 | 1234319,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 33 | — | — | 656217,47 | 1234311,25 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 17 | 656237,12 | 1234318,72 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 18 | 656235,76 | 1234318,30 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 19 | 656235,10 | 1234320,25 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 20 | 656236,45 | 1234320,71 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 21 | 656234,13 | 1234327,66 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 22 | 656235,73 | 1234328,25 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 23 | 656232,75 | 1234337,07 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 11 | 656224,47 | 1234334,78 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 12 | 656226,47 | 1234328,70 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 13 | 656215,73 | 1234325,01 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 24 | 656220,03 | 1234312,10 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 16 | 656232,17 | 1234316,15 | 656232,17 | 1234316,15 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:589 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 15 | 5,50 | — | — |
| 15 | 41 | 0,14 | — | согласовано |
| 41 | 40 | 0,82 | — | согласовано |
| 40 | 39 | 1,45 | — | согласовано |
| 39 | 38 | 1,89 | — | согласовано |
| 38 | 37 | 1,42 | — | согласовано |
| 37 | 36 | 7,30 | — | согласовано |
| 36 | 35 | 1,67 | — | согласовано |
| 35 | 34 | 1,08 | — | согласовано |
| 34 | н20У | 9,15 | — | согласовано |
| н20У | н21У | 6,99 | — | согласовано |
| н21У | н22У | 1,71 | — | согласовано |
| н22У | н8У | 2,01 | — | согласовано |
| н8У | н7У | 7,39 | — | согласовано |
| н7У | н10У | 9,93 | — | согласовано |
| н10У | н13У | 2,54 | — | согласовано |
| н13У | н12У | 3,87 | — | согласовано |
| н12У | 33 | 8,66 | — | согласовано |
| 33 | 16 | 15,50 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:589 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 306±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 306 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для использования в производственных целях |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:589, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:589 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:591 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н78У | — | — | 655622,85 | 1234188,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н79У | — | — | 655621,60 | 1234194,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н80У | — | — | 655618,00 | 1234193,87 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н81У | — | — | 655619,21 | 1234187,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 116 | 655621,01 | 1234188,31 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 119 | 655619,76 | 1234194,28 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 118 | 655616,16 | 1234193,50 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 117 | 655617,37 | 1234187,46 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н78У | — | — | 655622,85 | 1234188,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:591 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н78У | н79У | 6,10 | — | согласовано |
| н79У | н80У | 3,68 | — | согласовано |
| н80У | н81У | 6,16 | — | согласовано |
| н81У | н78У | 3,74 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:591 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 23±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 23 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:604 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации гаражного бокса № 8 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:591, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:591 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:611 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н23У | — | — | 655747,56 | 1234171,33 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н24У | — | — | 655744,41 | 1234190,89 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н25У | — | — | 655737,73 | 1234189,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н26У | — | — | 655739,32 | 1234181,62 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н27У | — | — | 655741,55 | 1234170,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 61 | 655754,30 | 1234169,34 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 62 | 655753,16 | 1234188,80 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 63 | 655746,60 | 1234188,36 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 64 | 655747,77 | 1234168,88 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н23У | — | — | 655747,56 | 1234171,33 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:611 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н23У | н24У | 19,81 | — | согласовано |
| н24У | н25У | 6,78 | — | согласовано |
| н25У | н26У | 8,27 | — | согласовано |
| н26У | н27У | 11,59 | — | согласовано |
| н27У | н23У | 6,11 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:611 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 128±4 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 4 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 128 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:654 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Хранение автотранспорта |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:611, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:611 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:720 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 656294,80 | 1234320,14 | 656294,80 | 1234320,14 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 3 | 656290,43 | 1234332,97 | 656290,43 | 1234332,97 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 2 | 656290,57 | 1234333,15 | 656290,57 | 1234333,15 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 1 | 656285,88 | 1234348,92 | 656285,88 | 1234348,92 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 5 | 656282,63 | 1234352,83 | 656282,63 | 1234352,83 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 6 | 656249,28 | 1234343,38 | 656249,28 | 1234343,38 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н1У | — | — | 656247,76 | 1234342,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н2У | — | — | 656249,20 | 1234338,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н3У | — | — | 656268,31 | 1234343,66 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н4У | — | — | 656270,87 | 1234342,12 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н5У | — | — | 656272,42 | 1234338,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н6У | — | — | 656280,09 | 1234315,14 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 7 | 656251,67 | 1234336,65 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 8 | 656267,18 | 1234341,27 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 9 | 656270,80 | 1234337,65 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 10 | 656279,52 | 1234314,94 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 4 | 656294,80 | 1234320,14 | 656294,80 | 1234320,14 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:720 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 13,55 | — | — |
| 3 | 2 | 0,23 | — | — |
| 2 | 1 | 16,45 | — | — |
| 1 | 5 | 5,08 | — | — |
| 5 | 6 | 34,66 | — | — |
| 6 | н1У | 1,61 | — | согласовано |
| н1У | н2У | 4,94 | — | согласовано |
| н2У | н3У | 19,90 | — | согласовано |
| н3У | н4У | 2,99 | — | согласовано |
| н4У | н5У | 3,92 | — | согласовано |
| н5У | н6У | 24,61 | — | согласовано |
| н6У | 4 | 15,54 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:720 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская, 41 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 662±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 734 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -72 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:48 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:720, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка изменилась на величину не более, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством 10% Площадь уменьшилась в связи с тем. что исходный участок пересекал проезжую часть (единственный доступ к соседним участкам). |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:720 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:723 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н49У | — | — | 655677,81 | 1234201,94 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н50У | — | — | 655676,47 | 1234208,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н51У | — | — | 655673,20 | 1234207,28 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н52У | — | — | 655674,53 | 1234201,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 89 | 655675,97 | 1234201,57 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 90 | 655674,63 | 1234207,64 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 88 | 655671,36 | 1234206,91 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 87 | 655672,69 | 1234200,83 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н49У | — | — | 655677,81 | 1234201,94 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:723 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н49У | н50У | 6,22 | — | согласовано |
| н50У | н51У | 3,35 | — | согласовано |
| н51У | н52У | 6,22 | — | согласовано |
| н52У | н49У | 3,36 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:723 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 21±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 21 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:731 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:725, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:723 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:725 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н41У | — | — | 655686,30 | 1234197,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н42У | — | — | 655685,14 | 1234201,45 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н43У | — | — | 655679,67 | 1234199,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н44У | — | — | 655680,83 | 1234195,89 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 79 | 655682,23 | 1234196,70 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 80 | 655681,07 | 1234200,64 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 81 | 655675,60 | 1234199,02 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 82 | 655676,76 | 1234195,08 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н41У | — | — | 655686,30 | 1234197,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:725 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н41У | н42У | 4,11 | — | согласовано |
| н42У | н43У | 5,70 | — | согласовано |
| н43У | н44У | 4,11 | — | согласовано |
| н44У | н41У | 5,70 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:725 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 23±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 23 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:728 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного строительства |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:725, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:725 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:732 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н61У | — | — | 655651,53 | 1234195,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н62У | — | — | 655650,21 | 1234201,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н63У | — | — | 655646,01 | 1234200,40 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н64У | — | — | 655647,31 | 1234194,88 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 99 | 655649,69 | 1234195,37 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 100 | 655648,37 | 1234200,98 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 101 | 655644,17 | 1234200,03 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 102 | 655645,47 | 1234194,51 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н61У | — | — | 655651,53 | 1234195,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:732 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н61У | н62У | 5,76 | — | согласовано |
| н62У | н63У | 4,31 | — | согласовано |
| н63У | н64У | 5,67 | — | согласовано |
| н64У | н61У | 4,31 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:732 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская, д 61 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 25±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 25 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:734 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:732, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:732 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:733 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н58У | — | — | 655663,45 | 1234198,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н57У | — | — | 655662,21 | 1234204,85 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н59У | — | — | 655658,23 | 1234204,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н60У | — | — | 655659,47 | 1234198,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 96 | 655661,61 | 1234198,47 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 95 | 655660,37 | 1234204,48 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 97 | 655656,39 | 1234203,64 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 98 | 655657,63 | 1234197,64 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н58У | — | — | 655663,45 | 1234198,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:733 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н58У | н57У | 6,14 | — | согласовано |
| н57У | н59У | 4,07 | — | согласовано |
| н59У | н60У | 6,13 | — | согласовано |
| н60У | н58У | 4,07 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:733 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 25±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 25 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:733, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:733 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:736 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н86У | — | — | 656191,19 | 1234292,88 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 48 | 656188,99 | 1234292,13 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 45 | 656183,94 | 1234319,91 | 656183,94 | 1234319,91 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 46 | 656174,77 | 1234316,35 | 656174,77 | 1234316,35 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 47 | 656161,73 | 1234312,37 | 656161,73 | 1234312,37 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 43 | 656162,61 | 1234309,91 | 656162,61 | 1234309,91 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 42 | 656169,33 | 1234287,95 | 656169,33 | 1234287,95 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н87У | — | — | 656170,36 | 1234285,14 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н88У | — | — | 656182,17 | 1234288,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 49 | 656171,07 | 1234282,65 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 50 | 656182,80 | 1234286,32 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 44 | 656181,99 | 1234289,82 | 656181,99 | 1234289,82 | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н86У | — | — | 656191,19 | 1234292,88 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:736 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н86У | 45 | 27,99 | — | согласовано |
| 45 | 46 | 9,84 | — | — |
| 46 | 47 | 13,63 | — | — |
| 47 | 43 | 2,61 | — | — |
| 43 | 42 | 22,97 | — | — |
| 42 | н87У | 2,99 | — | согласовано |
| н87У | н88У | 12,36 | — | согласовано |
| н88У | 44 | 1,06 | — | согласовано |
| 44 | н86У | 9,70 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:736 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г. Невельск, ул. Советская, 41. |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 643±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 643 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:49 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:736, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:736 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:851 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н70У | — | — | 655638,96 | 1234192,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н69У | — | — | 655637,65 | 1234197,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н71У | — | — | 655633,69 | 1234196,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н72У | — | — | 655634,90 | 1234191,36 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 108 | 655637,12 | 1234191,85 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 107 | 655635,81 | 1234197,41 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 109 | 655631,85 | 1234196,47 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 110 | 655633,06 | 1234190,99 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н70У | — | — | 655638,96 | 1234192,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:851 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н70У | н69У | 5,71 | — | согласовано |
| н69У | н71У | 4,07 | — | согласовано |
| н71У | н72У | 5,61 | — | согласовано |
| н72У | н70У | 4,15 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:851 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, город Невельск, ул. Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 23±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 23 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:850 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:851, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:851 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:855 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н82У | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н83У | — | — | 655614,72 | 1234193,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н84У | — | — | 655610,29 | 1234191,99 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н85У | — | — | 655611,46 | 1234186,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 122 | 655609,62 | 1234185,74 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 121 | 655614,01 | 1234186,66 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 120 | 655612,88 | 1234192,74 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 123 | 655608,42 | 1234191,76 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н82У | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:855 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н82У | н83У | 6,18 | — | согласовано |
| н83У | н84У | 4,57 | — | согласовано |
| н84У | н85У | 6,00 | — | согласовано |
| н85У | н82У | 4,49 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:855 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 28±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 28 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:856 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Хранение автотранспорта |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:855, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:855 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:862 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н72У | — | — | 655634,90 | 1234191,36 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н71У | — | — | 655633,69 | 1234196,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н73У | — | — | 655629,82 | 1234196,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н74У | — | — | 655630,90 | 1234190,42 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 110 | 655633,06 | 1234190,99 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 109 | 655631,85 | 1234196,47 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 112 | 655627,98 | 1234195,78 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 111 | 655629,06 | 1234190,05 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н72У | — | — | 655634,90 | 1234191,36 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:862 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н72У | н71У | 5,61 | — | согласовано |
| н71У | н73У | 3,93 | — | согласовано |
| н73У | н74У | 5,83 | — | согласовано |
| н74У | н72У | 4,11 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:862 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 23±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 23 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:864 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Хранение автотранспорта |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:862, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:862 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:907 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н37У | — | — | 655681,63 | 1234192,46 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н38У | — | — | 655687,37 | 1234194,12 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н39У | — | — | 655686,33 | 1234197,45 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н40У | — | — | 655680,61 | 1234195,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 75 | 655684,29 | 1234190,63 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 76 | 655683,25 | 1234193,96 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 77 | 655677,53 | 1234192,29 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 78 | 655678,55 | 1234188,97 | — | — | Иное описание | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н37У | — | — | 655681,63 | 1234192,46 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:907 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н37У | н38У | 5,98 | — | согласовано |
| н38У | н39У | 3,49 | — | согласовано |
| н39У | н40У | 5,96 | — | согласовано |
| н40У | н37У | 3,47 | — | согласовано |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:907 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский р-н, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 21±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 21 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000009:908 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Хранение автотранспорта |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000009:907, выявлена реестровая ошибка. Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому участок оказался смещен. Площадь земельного участка не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000009:907 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н114О | — | — | — | 656119,62 | 1234254,07 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н115О | — | — | — | 656116,40 | 1234267,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н116О | — | — | — | 656067,56 | 1234257,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н117О | — | — | — | 656070,57 | 1234244,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н114О | — | — | — | 656119,62 | 1234254,07 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:37 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:858 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 47 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | МКД |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:37 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н120О | — | — | — | 655817,92 | 1234197,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н121О | — | — | — | 655815,01 | 1234210,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н122О | — | — | — | 655754,47 | 1234199,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н123О | — | — | — | 655757,06 | 1234185,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н120О | — | — | — | 655817,92 | 1234197,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:38 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:859 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 57 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | МКД |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:38 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н118О | — | — | — | 656006,47 | 1234230,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н117О | — | — | — | 656070,57 | 1234244,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н116О | — | — | — | 656067,56 | 1234257,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н119О | — | — | — | 656003,25 | 1234244,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н118О | — | — | — | 656006,47 | 1234230,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:41 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:858, 65:07:0000009:857 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 49 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | МКД |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:41 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н124О | — | — | — | 656226,15 | 1234326,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н125О | — | — | — | 656223,88 | 1234332,35 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н126О | — | — | — | 656215,67 | 1234329,44 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н127О | — | — | — | 656217,94 | 1234323,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н124О | — | — | — | 656226,15 | 1234326,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:46 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:6 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | склад |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:46 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н165О | — | — | — | 656272,51 | 1234316,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н166О | — | — | — | 656268,83 | 1234327,96 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н167О | — | — | — | 656245,66 | 1234320,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н168О | — | — | — | 656249,52 | 1234308,69 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н165О | — | — | — | 656272,51 | 1234316,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:47 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:507 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | нежилое здание (бывший хлебозавод) разделено на три отдельных здания с КН 65:07:0000009:501, 65:07:0000009:502, 65:07:0000009:503, |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:47 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н138О | — | — | — | 656293,05 | 1234337,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н139О | — | — | — | 656288,06 | 1234353,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н140О | — | — | — | 656278,74 | 1234350,86 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н141О | — | — | — | 656283,81 | 1234334,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н138О | — | — | — | 656293,05 | 1234337,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:48 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:720, 65:07:0000009:379, 65:07:0000000:2 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | склад |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:48 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н142О | — | — | — | 656182,01 | 1234294,72 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н143О | — | — | — | 656173,58 | 1234320,61 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н144О | — | — | — | 656161,07 | 1234316,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н145О | — | — | — | 656169,57 | 1234291,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н142О | — | — | — | 656182,01 | 1234294,72 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:49 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:736, 65:07:0000000:2 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | склад |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:49 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н128О | — | — | — | 655873,59 | 1234200,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н129О | — | — | — | 655870,08 | 1234216,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н130О | — | — | — | 655828,38 | 1234208,19 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н131О | — | — | — | 655831,66 | 1234191,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н128О | — | — | — | 655873,59 | 1234200,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:54 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 55 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | административное здание, без земельного участка, расположено в кадастровом квартале 654:07:0000009 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:54 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:501 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н136О | — | — | — | 656268,39 | 1234328,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н137О | — | — | — | 656265,13 | 1234337,47 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н151О | — | — | — | 656244,20 | 1234330,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н152О | — | — | — | 656244,89 | 1234328,79 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н153О | — | — | — | 656242,07 | 1234327,91 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н154О | — | — | — | 656244,38 | 1234320,41 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н136О | — | — | — | 656268,39 | 1234328,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:501 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:610 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | нежилое |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:501 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:502 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н132О | — | — | — | 656249,62 | 1234307,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н133О | — | — | — | 656245,51 | 1234320,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н134О | — | — | — | 656232,33 | 1234316,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н135О | — | — | — | 656236,26 | 1234303,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н132О | — | — | — | 656249,62 | 1234307,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:502 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:507 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | нежилое |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:502 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н155О | — | — | — | 656244,09 | 1234320,29 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н156О | — | — | — | 656241,67 | 1234328,12 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н157О | — | — | — | 656244,51 | 1234328,95 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н158О | — | — | — | 656243,89 | 1234330,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н159О | — | — | — | 656234,26 | 1234327,60 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н160О | — | — | — | 656236,55 | 1234320,67 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н161О | — | — | — | 656235,21 | 1234320,19 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н162О | — | — | — | 656235,79 | 1234318,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н163О | — | — | — | 656237,18 | 1234318,80 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н164О | — | — | — | 656237,43 | 1234318,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н155О | — | — | — | 656244,09 | 1234320,29 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:503 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:854 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 41 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:503 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:654 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н146О | — | — | — | 655746,55 | 1234175,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н147О | — | — | — | 655743,77 | 1234189,28 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н148О | — | — | — | 655738,07 | 1234188,30 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н149О | — | — | — | 655739,32 | 1234181,62 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н150О | — | — | — | 655740,90 | 1234174,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н146О | — | — | — | 655746,55 | 1234175,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:654 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:611 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | гараж |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:654 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:850 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н98О | — | — | — | 655638,96 | 1234192,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н97О | — | — | — | 655637,65 | 1234197,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н100О | — | — | — | 655633,69 | 1234196,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н99О | — | — | — | 655634,90 | 1234191,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н98О | — | — | — | 655638,96 | 1234192,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:850 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009:851 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000009 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская обл., Невельский р-н., г. Невельск, ул. Советская, 61, гаражный бокс №11 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | гараж |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:850 : | |
| 1. | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:39 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н11О | — | — | — | 656215,39 | 1234287,19 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н12О | — | — | — | 656209,54 | 1234305,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н13О | — | — | — | 656203,89 | 1234303,18 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н14О | — | — | — | 656203,28 | 1234305,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н15О | — | — | — | 656196,62 | 1234302,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н16О | — | — | — | 656197,26 | 1234300,86 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н17О | — | — | — | 656191,83 | 1234299,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н18О | — | — | — | 656197,58 | 1234281,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н19О | — | — | — | 656199,02 | 1234276,97 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н20О | — | — | — | 656203,62 | 1234278,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н21О | — | — | — | 656202,19 | 1234282,62 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 11 | 656196,76 | 1234278,46 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 656198,20 | 1234273,89 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 656202,80 | 1234275,34 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 656201,37 | 1234279,54 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 656214,57 | 1234284,11 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 656208,72 | 1234301,95 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 656203,07 | 1234300,10 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 656202,46 | 1234301,93 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 656195,80 | 1234299,75 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 656196,44 | 1234297,78 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 656191,01 | 1234296,00 | — | — | — | — | — | — |
| н11О | — | — | — | 656215,39 | 1234287,19 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:39 |
| 1. Пожарное депо, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:39 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:40 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н22О | — | — | — | 656197,07 | 1234277,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н23О | — | — | — | 656192,17 | 1234291,51 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н24О | — | — | — | 656169,02 | 1234283,64 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н25О | — | — | — | 656173,94 | 1234269,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 22 | 656173,94 | 1234265,06 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 656197,07 | 1234272,98 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 656192,17 | 1234287,40 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 656169,02 | 1234279,53 | — | — | — | — | — | — |
| н22О | — | — | — | 656197,07 | 1234277,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:40 |
| 1. Гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:40 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:50 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н5О | — | — | — | 656209,38 | 1234318,07 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н6О | — | — | — | 656218,38 | 1234321,06 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н7О | — | — | — | 656215,05 | 1234330,74 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н8О | — | — | — | 656189,47 | 1234322,14 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н9О | — | — | — | 656192,30 | 1234314,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н10О | — | — | — | 656208,87 | 1234319,62 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 5 | 656207,66 | 1234317,68 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 656216,66 | 1234320,67 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 656213,33 | 1234330,35 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 656187,75 | 1234321,75 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 656190,58 | 1234313,69 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 656207,15 | 1234319,23 | — | — | — | — | — | — |
| н5О | — | — | — | 656209,38 | 1234318,07 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:50 |
| 1. склад , исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:50 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:511 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н30О | — | — | — | 655956,21 | 1234221,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н31О | — | — | — | 655977,78 | 1234226,04 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н32О | — | — | — | 655975,45 | 1234237,44 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н33О | — | — | — | 655972,58 | 1234236,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н34О | — | — | — | 655972,19 | 1234238,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н35О | — | — | — | 655956,62 | 1234235,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н36О | — | — | — | 655954,71 | 1234244,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н37О | — | — | — | 655951,55 | 1234244,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н38О | — | — | — | 655951,17 | 1234246,06 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н39О | — | — | — | 655932,93 | 1234242,32 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н40О | — | — | — | 655933,33 | 1234240,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н41О | — | — | — | 655924,40 | 1234238,50 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н42О | — | — | — | 655923,99 | 1234240,49 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н43О | — | — | — | 655905,73 | 1234236,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н44О | — | — | — | 655906,11 | 1234234,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н45О | — | — | — | 655902,95 | 1234234,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н46О | — | — | — | 655904,87 | 1234224,93 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н47О | — | — | — | 655889,24 | 1234221,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н48О | — | — | — | 655889,62 | 1234219,86 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н49О | — | — | — | 655886,68 | 1234219,26 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н50О | — | — | — | 655889,00 | 1234207,87 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н51О | — | — | — | 655910,58 | 1234212,29 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н52О | — | — | — | 655908,28 | 1234223,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н53О | — | — | — | 655953,91 | 1234232,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 30 | 655980,45 | 1234220,08 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 655978,12 | 1234231,48 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 655975,25 | 1234230,89 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 655974,86 | 1234232,77 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 655959,29 | 1234229,58 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 655957,38 | 1234238,88 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 655954,22 | 1234238,24 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 655953,84 | 1234240,10 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 655935,60 | 1234236,36 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 655936,00 | 1234234,38 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 655927,07 | 1234232,54 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 655926,66 | 1234234,53 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 655908,40 | 1234230,79 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 655908,78 | 1234228,93 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 655905,62 | 1234228,28 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 655907,54 | 1234218,97 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 655891,91 | 1234215,77 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 655892,29 | 1234213,90 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 655889,35 | 1234213,30 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 655891,67 | 1234201,91 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 655913,25 | 1234206,33 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 655910,95 | 1234217,59 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 655956,58 | 1234226,93 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 655958,88 | 1234215,67 | — | — | — | — | — | — |
| н30О | — | — | — | 655956,21 | 1234221,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:511 |
| 1. МКД здание без участка расположено в кадастровом квартале 65:07:0000009, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:511 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:593 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н54О | — | — | — | 655741,37 | 1234170,70 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н55О | — | — | — | 655739,01 | 1234182,67 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н56О | — | — | — | 655719,70 | 1234178,86 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н57О | — | — | — | 655722,02 | 1234167,07 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н58О | — | — | — | 655727,21 | 1234168,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н59О | — | — | — | 655727,59 | 1234166,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н60О | — | — | — | 655729,13 | 1234166,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н61О | — | — | — | 655729,05 | 1234166,92 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н62О | — | — | — | 655729,22 | 1234167,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н63О | — | — | — | 655729,60 | 1234167,32 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н64О | — | — | — | 655729,40 | 1234168,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 54 | 655728,41 | 1234161,30 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 655729,95 | 1234161,62 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | 655729,87 | 1234161,99 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 655730,04 | 1234162,31 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | 655730,42 | 1234162,39 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 655730,22 | 1234163,41 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 655742,19 | 1234165,77 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | 655739,83 | 1234177,74 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | 655720,52 | 1234173,93 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 655722,84 | 1234162,14 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | 655728,03 | 1234163,18 | — | — | — | — | — | — |
| н54О | — | — | — | 655741,37 | 1234170,70 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:593 |
| 1. нежилое, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:593 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:595 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н73О | — | — | — | 655680,96 | 1234205,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н74О | — | — | — | 655686,79 | 1234206,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н75О | — | — | — | 655686,17 | 1234209,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н76О | — | — | — | 655680,28 | 1234208,69 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 73 | 655684,92 | 1234206,26 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | 655684,30 | 1234209,75 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | 655678,41 | 1234208,55 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | 655679,09 | 1234205,10 | — | — | — | — | — | — |
| н73О | — | — | — | 655680,96 | 1234205,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:595 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:595 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:599 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н80О | — | — | — | 655674,53 | 1234201,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н79О | — | — | — | 655673,20 | 1234207,28 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н81О | — | — | — | 655669,95 | 1234206,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н82О | — | — | — | 655671,21 | 1234200,47 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 77 | 655672,69 | 1234200,83 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 655671,36 | 1234206,91 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | 655668,11 | 1234206,17 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | 655669,37 | 1234200,10 | — | — | — | — | — | — |
| н80О | — | — | — | 655674,53 | 1234201,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:599 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:599 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:601 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н110О | — | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н109О | — | — | — | 655619,21 | 1234187,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н108О | — | — | — | 655618,00 | 1234193,87 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н111О | — | — | — | 655614,72 | 1234193,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 107 | 655617,37 | 1234187,46 | — | — | — | — | — | — |
| 108 | 655616,16 | 1234193,50 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | 655612,88 | 1234192,74 | — | — | — | — | — | — |
| 111 | 655614,01 | 1234186,66 | — | — | — | — | — | — |
| н110О | — | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:601 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:601 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:602 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н83О | — | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н82О | — | — | — | 655671,21 | 1234200,47 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н81О | — | — | — | 655669,95 | 1234206,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н84О | — | — | — | 655666,18 | 1234205,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 82 | 655669,37 | 1234200,10 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | 655668,11 | 1234206,17 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | 655664,34 | 1234205,34 | — | — | — | — | — | — |
| 84 | 655665,59 | 1234199,31 | — | — | — | — | — | — |
| н83О | — | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:602 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:602 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:603 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н104О | — | — | — | 655627,02 | 1234189,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н103О | — | — | — | 655625,84 | 1234195,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н105О | — | — | — | 655621,70 | 1234194,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н106О | — | — | — | 655622,85 | 1234188,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 103 | 655625,18 | 1234189,19 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | 655624,00 | 1234194,83 | — | — | — | — | — | — |
| 105 | 655619,86 | 1234193,83 | — | — | — | — | — | — |
| 106 | 655621,01 | 1234188,31 | — | — | — | — | — | — |
| н104О | — | — | — | 655627,02 | 1234189,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:603 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:603 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:604 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н106О | — | — | — | 655622,85 | 1234188,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н107О | — | — | — | 655621,60 | 1234194,65 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н108О | — | — | — | 655618,00 | 1234193,87 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н109О | — | — | — | 655619,21 | 1234187,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 106 | 655621,01 | 1234188,31 | — | — | — | — | — | — |
| 109 | 655619,76 | 1234194,28 | — | — | — | — | — | — |
| 108 | 655616,16 | 1234193,50 | — | — | — | — | — | — |
| 107 | 655617,37 | 1234187,46 | — | — | — | — | — | — |
| н106О | — | — | — | 655622,85 | 1234188,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:604 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:604 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:605 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н83О | — | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н84О | — | — | — | 655666,18 | 1234205,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н85О | — | — | — | 655662,21 | 1234204,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н86О | — | — | — | 655663,45 | 1234198,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 84 | 655665,59 | 1234199,31 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | 655664,34 | 1234205,34 | — | — | — | — | — | — |
| 85 | 655660,37 | 1234204,48 | — | — | — | — | — | — |
| 86 | 655661,61 | 1234198,47 | — | — | — | — | — | — |
| н83О | — | — | — | 655667,43 | 1234199,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:605 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:605 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:606 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н96О | — | — | — | 655643,24 | 1234193,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н95О | — | — | — | 655641,94 | 1234198,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н97О | — | — | — | 655637,65 | 1234197,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н98О | — | — | — | 655638,96 | 1234192,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 93 | 655641,40 | 1234192,85 | — | — | — | — | — | — |
| 94 | 655640,10 | 1234198,38 | — | — | — | — | — | — |
| 97 | 655635,81 | 1234197,41 | — | — | — | — | — | — |
| 98 | 655637,12 | 1234191,85 | — | — | — | — | — | — |
| н96О | — | — | — | 655643,24 | 1234193,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:606 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:606 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:608 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н102О | — | — | — | 655630,90 | 1234190,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н101О | — | — | — | 655629,82 | 1234196,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н103О | — | — | — | 655625,84 | 1234195,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н104О | — | — | — | 655627,02 | 1234189,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 99 | 655629,06 | 1234190,05 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | 655627,98 | 1234195,78 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | 655624,00 | 1234194,83 | — | — | — | — | — | — |
| 103 | 655625,18 | 1234189,19 | — | — | — | — | — | — |
| н102О | — | — | — | 655630,90 | 1234190,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:608 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:608 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:609 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н93О | — | — | — | 655647,46 | 1234194,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н94О | — | — | — | 655646,14 | 1234199,69 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н95О | — | — | — | 655641,94 | 1234198,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н96О | — | — | — | 655643,24 | 1234193,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 95 | 655645,62 | 1234193,71 | — | — | — | — | — | — |
| 96 | 655644,30 | 1234199,32 | — | — | — | — | — | — |
| 94 | 655640,10 | 1234198,38 | — | — | — | — | — | — |
| 93 | 655641,40 | 1234192,85 | — | — | — | — | — | — |
| н93О | — | — | — | 655647,46 | 1234194,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:609 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:609 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:728 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н69О | — | — | — | 655686,30 | 1234197,51 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н70О | — | — | — | 655685,14 | 1234201,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н71О | — | — | — | 655679,67 | 1234199,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н72О | — | — | — | 655680,83 | 1234195,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 69 | 655682,23 | 1234196,70 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 655681,07 | 1234200,64 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | 655675,60 | 1234199,02 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | 655676,76 | 1234195,08 | — | — | — | — | — | — |
| н69О | — | — | — | 655686,30 | 1234197,51 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:728 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:728 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:731 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н77О | — | — | — | 655677,81 | 1234201,94 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н78О | — | — | — | 655676,47 | 1234208,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н79О | — | — | — | 655673,20 | 1234207,28 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н80О | — | — | — | 655674,53 | 1234201,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 79 | 655675,97 | 1234201,57 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 655674,63 | 1234207,64 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 655671,36 | 1234206,91 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 655672,69 | 1234200,83 | — | — | — | — | — | — |
| н77О | — | — | — | 655677,81 | 1234201,94 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:731 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:731 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:734 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н89О | — | — | — | 655651,53 | 1234195,74 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н90О | — | — | — | 655650,21 | 1234201,35 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н91О | — | — | — | 655646,01 | 1234200,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н92О | — | — | — | 655647,31 | 1234194,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 89 | 655649,69 | 1234195,37 | — | — | — | — | — | — |
| 90 | 655648,37 | 1234200,98 | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 655644,17 | 1234200,03 | — | — | — | — | — | — |
| 92 | 655645,47 | 1234194,51 | — | — | — | — | — | — |
| н89О | — | — | — | 655651,53 | 1234195,74 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:734 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:734 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:735 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н86О | — | — | — | 655663,45 | 1234198,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н85О | — | — | — | 655662,21 | 1234204,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н87О | — | — | — | 655658,23 | 1234204,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н88О | — | — | — | 655659,47 | 1234198,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 86 | 655661,61 | 1234198,47 | — | — | — | — | — | — |
| 85 | 655660,37 | 1234204,48 | — | — | — | — | — | — |
| 87 | 655656,39 | 1234203,64 | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 655657,63 | 1234197,64 | — | — | — | — | — | — |
| н86О | — | — | — | 655663,45 | 1234198,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:735 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:735 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:856 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н110О | — | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н111О | — | — | — | 655614,72 | 1234193,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н112О | — | — | — | 655610,29 | 1234191,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н113О | — | — | — | 655611,46 | 1234186,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 111 | 655614,01 | 1234186,66 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | 655612,88 | 1234192,74 | — | — | — | — | — | — |
| 112 | 655608,46 | 1234191,59 | — | — | — | — | — | — |
| 113 | 655609,62 | 1234185,74 | — | — | — | — | — | — |
| н110О | — | — | — | 655615,85 | 1234187,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:856 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:856 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:864 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н99О | — | — | — | 655634,90 | 1234191,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н100О | — | — | — | 655633,69 | 1234196,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н101О | — | — | — | 655629,82 | 1234196,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н102О | — | — | — | 655630,90 | 1234190,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 101 | 655633,06 | 1234190,99 | — | — | — | — | — | — |
| 102 | 655631,85 | 1234196,47 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | 655627,98 | 1234195,78 | — | — | — | — | — | — |
| 99 | 655629,06 | 1234190,05 | — | — | — | — | — | — |
| н99О | — | — | — | 655634,90 | 1234191,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:864 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:864 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:866 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н26О | — | — | — | 656157,32 | 1234267,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н27О | — | — | — | 656153,74 | 1234282,41 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н28О | — | — | — | 656124,72 | 1234275,65 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н29О | — | — | — | 656128,30 | 1234260,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 26 | 656156,91 | 1234263,12 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 656153,33 | 1234278,51 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 656124,31 | 1234271,75 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 656127,89 | 1234256,35 | — | — | — | — | — | — |
| н26О | — | — | — | 656157,32 | 1234267,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:866 |
| 1. МКД, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:866 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:908 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н65О | — | — | — | 655681,63 | 1234192,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н66О | — | — | — | 655687,37 | 1234194,12 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н67О | — | — | — | 655686,33 | 1234197,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н68О | — | — | — | 655680,61 | 1234195,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 65 | 655684,29 | 1234190,63 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | 655683,25 | 1234193,96 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | 655677,53 | 1234192,29 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | 655678,55 | 1234188,97 | — | — | — | — | — | — |
| н65О | — | — | — | 655681,63 | 1234192,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:908 |
| 1. гараж, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:908 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000009:909 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н1О | — | — | — | 656298,37 | 1234306,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н2О | — | — | — | 656296,26 | 1234312,69 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н3О | — | — | — | 656287,27 | 1234309,60 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н4О | — | — | — | 656289,39 | 1234303,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 1 | 656298,42 | 1234303,92 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 656296,31 | 1234310,07 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 656287,32 | 1234306,98 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 656289,44 | 1234300,84 | — | — | — | — | — | — |
| н1О | — | — | — | 656298,37 | 1234306,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:909 |
| 1. Строительство кафе, исправление реестровой ошибки строения . Реестровая ошибка возникла в результате пересчета координат из местной системы в систему МСК-65, поэтому ОКС оказался смещен. |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000009:909 |
| 1. — |

|  |
| --- |
| PkzoThemeRendered07176808 |
| **Масштаб 1: 3806** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  | | --- | --- | | Сплошная чёрная линия 0,5 пунктов | – существующая часть границы земельного участка, | | Сплошная красная линия 0,5 пунктов | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | | Заштрихованный круг | – характерная точка границы земельного участка, | | существующая часть контура здания | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | | вновь образованная часть контура здания | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – характерная точка контура здания, |   ` |

|  |
| --- |
| PkzoThemeRendered07176865 |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | существующая часть контура здания | – существующая часть границы земельного участка, |  | вновь образованная часть контура здания | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | | Заштрихованный круг | – характерная точка границы земельного участка, |  |  | – характерная точка контура здания, | | существующая часть контура здания | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  | вновь образованная часть контура здания | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | | существующий надземный конструктивный элемент здания сооружения онс | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  | вновь образованный надземный конструктивный элемент здания | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | | существующий подземный конструктивный элемент здания | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  | вновь образованный подземный конструктивный элемент здания | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – пункт государственной геодезической сети, |  |  | – пункт опорной межевой сети, | |  | – направления геодезических построений при создании съемочного обоснования, |  |  | – направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка, | | черный квадрат заполненный | контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  | Черная окружность 3 мм | контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обозначение части (характерной точки) границы | | Результат согласования (согласовано/ спорное) | Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков | Сведения о лице, представившем возражения | Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта |
| от т. | до т. |

| 1 |  | |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | н8У | н9У | | согласовано | 65:07:0000009:6 | — | — |
| — | — | — |
| 2. | н9У | н10У | | согласовано | 65:07:0000009:6 | — | — |
| 65:07:0000009:7 | — | — |
| 3. | н10У | н8У | | согласовано | 65:07:0000009:6 | — | — |
| 65:07:0000009:589 | — | — |
| 4. | н12У | н10У | | согласовано | 65:07:0000009:7 | — | — |
| 65:07:0000009:589 | — | — |
| 5. | н9У | н12У | | согласовано | 65:07:0000009:7 | — | — |
| — | — | — |
| 6. | н30У | н29У | | согласовано | 65:07:0000009:28 | — | — |
| 65:07:0000009:29 | — | — |
| 7. | н29У | н31У | | согласовано | 65:07:0000009:28 | — | — |
| 65:07:0000009:34 | — | — |
| 8. | н31У | н30У | | согласовано | 65:07:0000009:28 | — | — |
| — | — | — |
| 9. | н27У | н26У | | согласовано | 65:07:0000009:29 | — | — |
| 65:07:0000009:611 | — | — |
| 10. | н26У | н29У | | согласовано | 65:07:0000009:29 | — | — |
| 65:07:0000009:34 | — | — |
| 11. | н30У | н27У | | согласовано | 65:07:0000009:29 | — | — |
| — | — | — |
| 12. | н26У | н25У | | согласовано | 65:07:0000009:34 | — | — |
| 65:07:0000009:611 | — | — |
| 13. | н25У | н31У | | согласовано | 65:07:0000009:34 | — | — |
| — | — | — |
| 14. | 68 | 73 | | согласовано | 65:07:0000009:509 | — | — |
| — | — | — |
| 15. | н45У | н45У | | согласовано | 65:07:0000009:580 | — | — |
| — | — | — |
| 16. | н82У | н81У | | согласовано | 65:07:0000009:581 | — | — |
| — | — | — |
| 17. | н81У | н80У | | согласовано | 65:07:0000009:581 | — | — |
| 65:07:0000009:591 | — | — |
| 18. | н80У | н83У | | согласовано | 65:07:0000009:581 | — | — |
| — | — | — |
| 19. | н83У | н82У | | согласовано | 65:07:0000009:581 | — | — |
| 65:07:0000009:855 | — | — |
| 20. | н52У | н51У | | согласовано | 65:07:0000009:582 | — | — |
| 65:07:0000009:723 | — | — |
| 21. | н51У | н53У | | согласовано | 65:07:0000009:582 | — | — |
| — | — | — |
| 22. | н53У | н54У | | согласовано | 65:07:0000009:582 | — | — |
| 65:07:0000009:583 | — | — |
| 23. | н54У | н52У | | согласовано | 65:07:0000009:582 | — | — |
| — | — | — |
| 24. | н55У | н54У | | согласовано | 65:07:0000009:583 | — | — |
| — | — | — |
| 25. | н53У | н56У | | согласовано | 65:07:0000009:583 | — | — |
| — | — | — |
| 26. | н56У | н55У | | согласовано | 65:07:0000009:583 | — | — |
| 65:07:0000009:584 | — | — |
| 27. | н56У | н57У | | согласовано | 65:07:0000009:584 | — | — |
| — | — | — |
| 28. | н57У | н58У | | согласовано | 65:07:0000009:584 | — | — |
| 65:07:0000009:733 | — | — |
| 29. | н58У | н55У | | согласовано | 65:07:0000009:584 | — | — |
| — | — | — |
| 30. | н67У | н68У | | согласовано | 65:07:0000009:585 | — | — |
| 65:07:0000009:588 | — | — |
| 31. | н68У | н67У | | согласовано | 65:07:0000009:585 | — | — |
| — | — | — |
| 32. | н76У | н75У | | согласовано | 65:07:0000009:586 | — | — |
| 65:07:0000009:587 | — | — |
| 33. | н75У | н78У | | согласовано | 65:07:0000009:586 | — | — |
| — | — | — |
| 34. | н78У | — | | согласовано | 65:07:0000009:586 | — | — |
| 65:07:0000009:591 | — | — |
| 35. | н78У | н76У | | согласовано | 65:07:0000009:586 | — | — |
| — | — | — |
| 36. | н74У | н73У | | согласовано | 65:07:0000009:587 | — | — |
| 65:07:0000009:862 | — | — |
| 37. | н73У | н75У | | согласовано | 65:07:0000009:587 | — | — |
| — | — | — |
| 38. | н76У | н74У | | согласовано | 65:07:0000009:587 | — | — |
| — | — | — |
| 39. | н67У | н69У | | согласовано | 65:07:0000009:588 | — | — |
| — | — | — |
| 40. | н69У | н70У | | согласовано | 65:07:0000009:588 | — | — |
| 65:07:0000009:851 | — | — |
| 41. | н70У | н68У | | согласовано | 65:07:0000009:588 | — | — |
| — | — | — |
| 42. | 15 | 41 | | согласовано | 65:07:0000009:589 | — | — |
| — | — | — |
| 43. | 41 | 34 | | согласовано | 65:07:0000009:589 | — | — |
| 65:07:0000009:854 | — | — |
| 44. | 34 | н8У | | согласовано | 65:07:0000009:589 | — | — |
| — | — | — |
| 45. | н12У | 33 | | согласовано | 65:07:0000009:589 | — | — |
| — | — | — |
| 46. | 33 | 16 | | согласовано | 65:07:0000009:589 | — | — |
| 65:07:0000009:508 | — | — |
| 47. | н78У | н80У | | согласовано | 65:07:0000009:591 | — | — |
| — | — | — |
| 48. | н81У | н78У | | согласовано | 65:07:0000009:591 | — | — |
| — | — | — |
| 49. | н27У | н25У | | согласовано | 65:07:0000009:611 | — | — |
| — | — | — |
| 50. | 6 | 4 | | согласовано | 65:07:0000009:720 | — | — |
| — | — | — |
| 51. | н52У | н51У | | согласовано | 65:07:0000009:723 | — | — |
| — | — | — |
| 52. | н41У | н41У | | согласовано | 65:07:0000009:725 | — | — |
| — | — | — |
| 53. | н61У | н61У | | согласовано | 65:07:0000009:732 | — | — |
| — | — | — |
| 54. | н57У | н58У | | согласовано | 65:07:0000009:733 | — | — |
| — | — | — |
| 55. | 42 | 44 | | согласовано | 65:07:0000009:736 | — | — |
| — | — | — |
| 56. | 44 | 45 | | согласовано | 65:07:0000009:736 | — | — |
| — | — | — |
| 57. | н69У | н71У | | согласовано | 65:07:0000009:851 | — | — |
| — | — | — |
| 58. | н71У | н72У | | согласовано | 65:07:0000009:851 | — | — |
| 65:07:0000009:862 | — | — |
| 59. | н72У | н70У | | согласовано | 65:07:0000009:851 | — | — |
| — | — | — |
| 60. | н83У | н82У | | согласовано | 65:07:0000009:855 | — | — |
| — | — | — |
| 61. | н71У | н73У | | согласовано | 65:07:0000009:862 | — | — |
| — | — | — |
| 62. | н74У | н72У | | согласовано | 65:07:0000009:862 | — | — |
| — | — | — |
| 63. | н37У | н37У | | согласовано | 65:07:0000009:907 | — | — |
| — | — | — |

Председатель согласительной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ронжина Н.В.

м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)