КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы карта-плана территории | Номера листов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | 3 |
|  | Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений | 6 |
|  | Сведения об образуемых земельных участках | 8 |
|  | Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок | 11 |
|  | Описание местоположения строения на земельном участке | 131 |
|  | Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок | 166 |
|  | Схема границ земельных участков | 196 |
|  | Схема геодезических построений | 198 |
|  | Акт согласования местоположения границ земельных участков |  |
|  | Приложение |  |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332651 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332615 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332537 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332477 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332608 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332455 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332679 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332657 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332600 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332558 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332469 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332668 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332581 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332639 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332603 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332612 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332597 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332652 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332451 от 05.07.2023* | — |
| — | *выписка из ЕГРН об объекте недвижимости №КУВИ-001/2023-154332463 от 05.07.2023* | — |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | |
| 1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: *—*  (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры) | |
| 2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:  Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: *—* | |
| 3. Дата подготовки карты-плана территории *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.* | |
| 4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: | |
| В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: | |
|  | полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: *Отдел по управлению имуществом администрации Невельского городского округа* |
|  | основной государственный регистрационный номер: *1036502900279* |
|  | идентификационный номер налогоплательщика: *6505007351* |
| В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц: | |
|  | фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): *—* |
|  | страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): *—* |
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: *—* | |
| Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): *—* | |
| 5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ: | |

|  |
| --- |
| Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: *индивидуальный предприниматель, 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная д.20 кв.15* |
| Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): *Кныш Татьяна Анатольевна* и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): *315650900004138* |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: *078-729-198 27* |
| Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: *0784 6 мая 2016 г.* |
| Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: *Ассоциация "ОКИС"* |
| Контактный телефон: *+79242876777* |
| Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Северная д.20 кв.15, tanya\_kn@inbox.ru* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории: | | | | | |
| № п/п | Реквизиты документа | | | | |
| Вид | Дата | Номер | Наименование | Иные сведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | 05.04.2023 | КУВИ-001/2023-79945648 | Кадастровый план территории | — |
| 2 | — | 16.03.2023 | КУВИ-001/2023-63450561 | Кадастровый план территории | — |
| 3 | — | 30.09.2022 | 99/2022/496928938 | Кадастровый план территории | — |
| 4 | — | 10.06.2022 | \*\*\*\*-\*\*\*/\*\*\*\*-\*\*\*\*\*\*\*\* | Кадастровый план территории | — |
| 5 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332651 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 6 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332615 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 7 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332537 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 8 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332477 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 9 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332608 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 10 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332455 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 11 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332679 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 12 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332657 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 13 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332600 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 14 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332558 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 15 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332469 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 16 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332668 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 17 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332581 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 18 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332639 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 19 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332603 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 20 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332612 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 21 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332597 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 22 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332652 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 23 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332451 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |
| 24 | — | 05.07.2023 | КУВИ-001/2023-154332463 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | включен в приложение |

|  |
| --- |
| 7. Пояснения к карте-плану территории: |
| 1. На территории кадастрового квартала 65:07:0000016 кадастровым инженером в соответствии с муниципальным контрактом № 28-04-22 на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ от 29.04.2022 г. выполнены комплексные кадастровые работы. В соответствии с ч. 1 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» под комплексными кадастровыми работами (далее – ККР) понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов.  Независимо от кадастрового деления, ККР, финансируемые за счет внебюджетных средств, могут быть выполнены: 1) в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 2) в границах территории, используемой членами гаражного кооператива, объединяющего правообладателей гаражей и (или) земельных участков, занятых такими гаражами, расположенных в границах этой территории; 3) в границах расположенного на территории одного муниципального образования единого, неразрывного элемента планировочной структуры или совокупности смежных элементов планировочной структуры, на территории которого (которых) расположены принадлежащие участникам иного (не указанного в п.1 и п.2) гражданско-правового сообщества, в том числе членам товарищества собственников недвижимости, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и (или) земельные участки, включая земельные участки, на которых размещены такие здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Из п. 1 ч. 6 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» следует, что образование земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами общего пользования и другими объектами (территориями) общего пользования, и земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в рамках проведения ККР, допускается исключительно в случае, если образование таких земель предусмотрено проектом межеваниятерритории (далее – ПМТ), утвержденном в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. Таким образом, учитывая положения п.1 ч.6 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», так как на территорию квартала 65:09:0000028 отсутствует утвержденный ПМТ, то работы по образованию земельных участков не проводились.  Общая площадь кадастрового квартала — 119626 кв.м. В пределах кадастрового квартала установлены следующие территориальные зоны:  - Зона застройки многоэтажными жилыми домами- Ж-1; Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты- О-2; Зона объектов образования- О-3; Зона делового, общественного и коммерческого назначения – О-1; Производственные зоны. Зона производственно-коммунальных объектов – ПК; Зона объектов инженерной инфраструктуры –И; Рекреационные зоны. Зона городских парков, скверов, бульваров – Р-1; В результате выполнения комплексных кадастровых работ было произведено:  площадь 1 земельного участка по результатам полевых измерений изменилась по отношению к площади по сведениям ЕГРН более, чем на 10 процентов, согласие собственников земельного участка не получено: 65:07:0000016:149.  - выявлено 2 участка в системе координат не соответствующей принятой системе МСК-65 находящиеся в составе единого землепользования 65:07:0000000:3 (входящие участки: 65:07:0000016:3; 65:07:0000016:4) не внесены в карта-план.  - выявлены 32 земельных участков под снесенными объектами: 65:07:0000016:3, 65:07:0000016:4, 65:07:0000016:11, 65:07:0000016:13, 65:07:0000016:15, 65:07:0000016:39, 65:07:0000016:42, 65:07:0000016:44, 65:07:0000016:106, 65:07:0000016:108, 65:07:0000016:109, 65:07:0000016:110, 65:07:0000016:111, 65:07:0000016:112, 65:07:0000016:113, 65:07:0000016:116, 65:07:0000016:117, 65:07:0000016:118, 65:07:0000016:120, 65:07:0000016:121, 65:07:0000016:122, 65:07:0000016:123, 65:07:0000016:124, 65:07:0000016:125, 65:07:0000016:126, 65:07:0000016:127, 65:07:0000016:128, 65:07:0000016:134, 65:07:0000016:136, 65:07:0000016:137, 65:07:0000016:138, 65:07:0000016:696, которые необходимо снять с учета.  - исправление реестровых ошибок в отношении 47 земельных участков: 65:07:0000000:18, 65:07:0000000:259, 65:07:0000016:5, 65:07:0000016:12, 65:07:0000016:14, 65:07:0000016:16, 65:07:0000016:17, 65:07:0000016:20, 65:07:0000016:22, 65:07:0000016:23, 65:07:0000016:24, 65:07:0000016:27, 65:07:0000016:37, 65:07:0000016:100, 65:07:0000016:119, 65:07:0000016:140, 65:07:0000016:141, 65:07:0000016:149, 65:07:0000016:150, 65:07:0000016:153, 65:07:0000016:155, 65:07:0000016:156, 65:07:0000016:157, 65:07:0000016:160, 65:07:0000016:161, 65:07:0000016:163, 65:07:0000016:165, 65:07:0000016:167, 65:07:0000016:168, 65:07:0000016:170, 65:07:0000016:694, 65:07:0000016:709, 65:07:0000016:1115, 65:07:0000016:1124, 65:07:0000016:1125, 65:07:0000016:1128, 65:07:0000016:1130, 65:07:0000016:1140, 65:07:0000016:1344, 65:07:0000016:1349, 65:07:0000016:1351, 65:07:0000016:1355, 65:07:0000016:1356, 65:07:0000016:1359, 65:07:0000016:1360, 65:07:0000016:1363, 65:07:0000016:1364  - местоположение 13 земельных участков невозможно определить в связи с тем, что собственники участков, извещенные в надлежащем порядке, не явились и не показали их местоположение на местности: 65:07:0000016:10, 65:07:0000016:29, 65:07:0000016:30, 65:07:0000016:31, 65:07:0000016:32, 65:07:0000016:33, 65:07:0000016:34, 65:07:0000016:35, 65:07:0000016:36, 65:07:0000016:101, 65:07:0000016:102, 65:07:0000016:103, 65:07:0000016:104,  - выявлено 8 земельных участка-дублей, сведения о местоположении которых, невозможно внести в карту (план) территории: 65:07:0000016:113, 65:07:0000016:38, 65:07:0000016:41, 65:07:0000016:99, 65:07:0000016:105, 65:07:0000016:107, 65:07:0000016:135, 65:07:0000016:173  - выявлено 62 земельных участка, фактически расположенных за пределами кадастрового квартала, являющегося предметом комплексных кадастровых работ: 65:07:0000000:260, 65:07:0000000:261, 65:07:0000000:262, 65:07:0000000:263, 65:07:0000000:509, 65:07:0000016:45, 65:07:0000016:46, 65:07:0000016:47, 65:07:0000016:48, 65:07:0000016:49, 65:07:0000016:50, 65:07:0000016:51, 65:07:0000016:52, 65:07:0000016:53, 65:07:0000016:54, 65:07:0000016:55, 65:07:0000016:56, 65:07:0000016:57, 65:07:0000016:58, 65:07:0000016:59, 65:07:0000016:60, 65:07:0000016:61, 65:07:0000016:62, 65:07:0000016:63, 65:07:0000016:64, 65:07:0000016:65, 65:07:0000016:66, 65:07:0000016:67, 65:07:0000016:68, 65:07:0000016:69, 65:07:0000016:70, 65:07:0000016:71, 65:07:0000016:72, 65:07:0000016:73, 65:07:0000016:74, 65:07:0000016:75, 65:07:0000016:76, 65:07:0000016:77, 65:07:0000016:78, 65:07:0000016:79, 65:07:0000016:80, 65:07:0000016:81, 65:07:0000016:82, 65:07:0000016:83, 65:07:0000016:84, 65:07:0000016:85, 65:07:0000016:86, 65:07:0000016:87, 65:07:0000016:88, 65:07:0000016:89, 65:07:0000016:90, 65:07:0000016:91, 65:07:0000016:92, 65:07:0000016:93, 65:07:0000016:94, 65:07:0000016:95, 65:07:0000016:96, 65:07:0000016:97, 65:07:0000016:98, 65:07:0000016:154, 65:07:0000016:1109, 65:07:0000016:1133  фактический квартал 65:07:0000015 (65:07:0000000:260,)  фактический квартал 65:07:0000012 (65:07:0000000:261, 65:07:0000000:262)  фактический квартал 65:07:0000014 (65:07:0000000:263, 65:07:0000000:509  фактический квартал 65:07:0000011 (65:07:0000016:45, 65:07:0000016:46, 65:07:0000016:47, 65:07:0000016:48, 65:07:0000016:49, 65:07:0000016:50, 65:07:0000016:51, 65:07:0000016:52, 65:07:0000016:53, 65:07:0000016:54, 65:07:0000016:55, 65:07:0000016:56, 65:07:0000016:57, 65:07:0000016:58, 65:07:0000016:59, 65:07:0000016:60, 65:07:0000016:61, 65:07:0000016:62, 65:07:0000016:63, 65:07:0000016:64, 65:07:0000016:65, 65:07:0000016:66, 65:07:0000016:67, 65:07:0000016:68, 65:07:0000016:69, 65:07:0000016:70, 65:07:0000016:71, 65:07:0000016:72, 65:07:0000016:73, 65:07:0000016:74, 65:07:0000016:75, 65:07:0000016:76, 65:07:0000016:77, 65:07:0000016:78, 65:07:0000016:79, 65:07:0000016:80, 65:07:0000016:81, 65:07:0000016:82, 65:07:0000016:83, 65:07:0000016:84, 65:07:0000016:85, 65:07:0000016:86, 65:07:0000016:87, 65:07:0000016:88, 65:07:0000016:89, 65:07:0000016:90, 65:07:0000016:91, 65:07:0000016:92, 65:07:0000016:93, 65:07:0000016:94, 65:07:0000016:95, 65:07:0000016:96, 65:07:0000016:97, 65:07:0000016:98  фактический квартал 65:07:0000019 (65:07:0000016:154,)  фактический квартал 65:07:0000023 (65:07:0000016:1109,)  - выявлен 2 объект, фактически расположенный в пределах кадастрового квартала, являющегося предметом комплексных кадастровых работ: 65:07:0000000:18, 65:07:0000000:259 границы внесены в карту-план.  выявлено 80 объекта капитального строительства , фактически расположенных за пределами кадастрового квартала, являющегося предметом комплексных кадастровых работ: 65:07:0000000:260, 65:07:0000016:1133, 65:07:0000000:1354, 65:07:0000016:181, 65:07:0000016:182, 65:07:0000016:183, 65:07:0000016:184, 65:07:0000016:185, 65:07:0000000:186, , 65:07:0000016:187, 65:07:0000016:188, 65:07:0000016:189, 65:07:0000016:190, 65:07:0000016:191, 65:07:0000016:192, 65:07:0000016:193, 65:07:0000016:194, 65:07:0000016:195, 65:07:0000016:196, 65:07:0000016:197, 65:07:0000016:198, 65:07:0000016:200, 65:07:0000016:203, 65:07:0000016:204, 65:07:0000016:205, 65:07:0000016:207, 65:07:0000016:208, 65:07:0000016:209, 65:07:0000016:210, 65:07:0000016:212, 65:07:0000016:213, 65:07:0000016:215, 65:07:0000016:216, 65:07:0000016:220, 65:07:0000016:221, 65:07:0000016:222, 65:07:0000016:223, 65:07:0000016:224, 65:07:0000016:225, 65:07:0000016:226, 65:07:0000000:227, 65:07:0000016:228, 65:07:0000016:229, 65:07:0000016:230, 65:07:0000016:232, 65:07:0000016:234, 65:07:0000016:235, 65:07:0000016:236, 65:07:0000016:237, 65:07:0000016:242, 65:07:0000016:243, 65:07:0000016:248, 65:07:0000016:249, 65:07:0000016:250, 65:07:0000016:252, 65:07:0000016:254, 65:07:0000016:255, 65:07:0000016:256, 65:07:0000016:257, 65:07:0000016:258, 65:07:0000016:262, 65:07:0000016:263, 65:07:0000016:264, 65:07:0000016:265, 65:07:0000016:266, 65:07:0000016:267, 65:07:0000016:271, 65:07:0000016:272, 65:07:0000016:693, 65:07:0000016:698, 65:07:0000016:699, 65:07:0000016:700, 65:07:0000016:701, 65:07:0000016:702, 65:07:0000016:707, 65:07:0000016:713, 65:07:0000016:1076, 65:07:0000016:1087, 65:07:0000016:1133, 65:07:0000016:1138  -В отношении 4 объектов капитального строительства сведения о местоположении границ не внесены в карту-план территории в связи с тем, что: - собственники объектов капитального строительства, извещенные в надлежащем порядке, не явились и не показали местоположение объектов капитального строительства на местности (далее в пояснительной записке отражено более подробно, какие меры были предприняты для определения границ участков 65:07:0000016:274, 65:07:0000016:290, 65:07:0000016:292, 65:07:0000016:1084  - выявлены 14 объектов капитального строительства , сведения о местоположении которого, невозможно внести в карту (план) территории: 65:07:0000000:230, 65:07:0000016:180, 65:07:0000016:253, 65:07:0000016:276, 65:07:0000016:281, 65:07:0000016:282, 65:07:0000016:283, 65:07:0000016:284, 65:07:0000016:285, 65:07:0000016:286, 65:07:0000016:295, 65:07:0000016:1079, 65:07:0000016:1080, 65:07:0000016:1083 в связи со сносом зданий, при этом собственники таких зданий не обращались в орган регистрации прав о снятии таких объектов с учета, так как законом "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 г. не предусмотрено подготовка актов обследования в рамках выполнения комплексных кадастровых работ, то сведения о таких объектах не включены в карту-план территории.  - выявлен 1 объект капитального строительства - дубль, сведения о местоположении которых, невозможно внести в карту (план) территории: 65:07:0000016:277.  - уточнено местоположения границ 27 объекта капитального строительства, границы которых ранее отсутствовали в ЕГРН: 65:07:0000000:224, 65:07:0000000:225, 65:07:0000000:234, 65:07:0000000:264, 65:07:0000016:172, 65:07:0000016:173, 65:07:0000016:174, 65:07:0000016:175, 65:07:0000016:176, 65:07:0000016:177, 65:07:0000016:178, 65:07:0000016:179, 65:07:0000016:214, 65:07:0000016:251, 65:07:0000016:273, 65:07:0000016:275, 65:07:0000016:278, 65:07:0000016:279, 65:07:0000016:280, 65:07:0000016:287, 65:07:0000016:288, 65:07:0000016:289, 65:07:0000016:291, 65:07:0000016:293, 65:07:0000016:796, 65:07:0000016:1078, 65:07:0000016:1086  - исправление реестровых ошибок в отношении 19 объектов капитального строительства: 65:07:0000016:1077, 65:07:0000016:1082, 65:07:0000016:1092, 65:07:0000016:1094, 65:07:0000016:1096, 65:07:0000016:1097, 65:07:0000016:1106, 65:07:0000016:1116, 65:07:0000016:1118, 65:07:0000016:1119, 65:07:0000016:1120, 65:07:0000016:1121, 65:07:0000016:1129, 65:07:0000016:1134, 65:07:0000016:1135, 65:07:0000016:1136, 65:07:0000016:1345, 65:07:0000016:1350, 65:07:0000016:1358,  - выявлено 2 объекта, расположенный внутри здания (фактически является помещением) местоположение которого невозможно внести в карту (план) территории: 65:07:0000016:40, 65:07:0000016:43  Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию. Для определения местоположения границ были использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение границ участка при его образовании. Также для подтверждения прохождения границ на местности 15 и более лет были использованы картографические материалы: стереофотографическая съемка 1991 г., выполненная Роскартографией в 1994 г. в масштабе 1:2000 без обновлений. При выполнении комплексных кадастровых работ, площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов (в случае получения значения площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, требуется письменное согласие правообладателя такого земельного участка).  В результате выполнения комплексных кадастровых работ было выявлены земельные участки под гаражами, и производственными объектами сведения о границах которых, не внесены в ЕГРН. Для идентификации данных участков на местности были даны объявления о сборе данных для определения границ гаражей и производственных объектов. Кроме того в день первой согласительной комиссии было также проведено собрание всех заинтересованных лиц для определения местоположения границ земельных участков под гаражами на местности.  Также в последующем, вплоть до проведения второй и заключительной комиссии производился прием граждан для определения границ под гаражами. Участки, предоставленные под строительство гаражей, предоставлялись отдельным гражданам, в большинстве своем не имеют номеров гаражных боксов, фактически гаражи строились хоз. способом, зачастую просто пристраивались друг к другу. Также данные гаражи не объединены в гаражный кооператив, т. е. отсутствует председатель, который мог бы указать местоположение гаражей на местности. Участки предоставлены по перечню, какие-либо схемы, отображающие участки под гаражами в государственном фонде данных, полученных в результате землеустройства, в БТИ, в других архивах отсутствуют. Учитывая вышеизложенное, определить местоположение всех земельных участков под гаражами не представляется возможным. В таком случае, принимая во внимание пункт 24 Требований к подготовке карты-плана территории, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734, в реквизите "7" пояснительной записки может быть приведена информация о причинах, по которым сведения об объекте недвижимости не включены в карту-план территории.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149 сформирована под существующим детским садом и вмещает территорию, необходимую для его эксплуатации. Площадь земельного участка после уточнения его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину более, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством. Необходимо привести границы земельного участка в соответствии со сведениями ЕГРН  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:18 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством. Необходимо привести границы земельного участка в соответствии со сведениями ЕГРН  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:259 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:5 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:14 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:16 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:17 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:20 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:22 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:23 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:27 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:37 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:100 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:119 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:141 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:150 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:153 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:155 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:156 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ больше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:160 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:161 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:163 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:165 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:167 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:168 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:170 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:694 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:709 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 сформирована по фактическому землепользованию. Площадь земельного участка после уточнения его границ не изменилась.  -Границу объекта с кадастровым номером 65:09:0000016:40 невозможно определить, так как фактически оно является помещением, расположенным в здании с кадастровым номером 65:09:0000016:172, соответственно местоположение его невозможно внести в карту (план) территории.  -Границу объекта с кадастровым номером 65:09:0000016:43 невозможно определить, так как фактически оно является помещением, расположенным в здании с кадастровым номером 65:09:0000016:172, соответственно местоположение его невозможно внести в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:113 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:38 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:41 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:99 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:105 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1352, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:107 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:135 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что участок с кадастровым номером 65:07:0000016:173 является дублем участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы участка не включены в карту (план) территории.  -В результате выполнения кадастровых работ было выявлено, что объект капитального строительства с кадастровым номером 65:07:0000016:277 является дублем объекта капитального строительства с кадастровым номером 65:07:0000016:278, границы которого внесены в ЕГРН. Соответственно границы объект капитального строительства с кадастровым номером 65:07:0000016:277 не включены в карту (план) территории.  -В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 65:07:0000000:18, 65:07:0000000:259, 65:07:0000016:5, 65:07:0000016:12, 65:07:0000016:14, 65:07:0000016:16, 65:07:0000016:17, 65:07:0000016:20, 65:07:0000016:22, 65:07:0000016:23, 65:07:0000016:24, 65:07:0000016:27, 65:07:0000016:37, 65:07:0000016:100, 65:07:0000016:119, 65:07:0000016:140, 65:07:0000016:141, 65:07:0000016:149, 65:07:0000016:150, 65:07:0000016:153, 65:07:0000016:155, 65:07:0000016:156, 65:07:0000016:157, 65:07:0000016:160, 65:07:0000016:161, 65:07:0000016:163, 65:07:0000016:165, 65:07:0000016:167, 65:07:0000016:168, 65:07:0000016:170, 65:07:0000016:694, 65:07:0000016:709, 65:07:0000016:1115, 65:07:0000016:1124, 65:07:0000016:1125, 65:07:0000016:1128, 65:07:0000016:1130, 65:07:0000016:1140, 65:07:0000016:1344, 65:07:0000016:1349, 65:07:0000016:1351, 65:07:0000016:1355, 65:07:0000016:1356, 65:07:0000016:1359, 65:07:0000016:1360, 65:07:0000016:1363, 65:07:0000016:1364 были выявлены реестровые ошибки. Ошибки заключаются в том, что фактическое местоположение земельных участков не соответствуют их координатному описанию. Возможно, смещение произошло из-за того, что согласно пункту 6.2.4 инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, действующей на момент проведения кадастровых работ, следует использовать не менее четырех пунктов с известными плановыми координатами, а при проведении съемки использовалось меньшее количество пунктов. В рамках проведения комплексных кадастровых работ границы вышеуказанных земельных участков приведены в соответствие их фактическим границам.  Земельные участки с кадастровыми номерами 65:07:0000000:18, 65:07:0000000:259, 65:07:0000016:5, 65:07:0000016:12, 65:07:0000016:14, 65:07:0000016:16, 65:07:0000016:17, 65:07:0000016:20, 65:07:0000016:22, 65:07:0000016:23, 65:07:0000016:24, 65:07:0000016:27, 65:07:0000016:37, 65:07:0000016:100, 65:07:0000016:119, 65:07:0000016:140, 65:07:0000016:141, 65:07:0000016:149, 65:07:0000016:150, 65:07:0000016:153, 65:07:0000016:155, 65:07:0000016:156, 65:07:0000016:157, 65:07:0000016:160, 65:07:0000016:161, 65:07:0000016:163, 65:07:0000016:165, 65:07:0000016:167, 65:07:0000016:168, 65:07:0000016:170, 65:07:0000016:694, 65:07:0000016:709, 65:07:0000016:1115, 65:07:0000016:1124, 65:07:0000016:1125, 65:07:0000016:1128, 65:07:0000016:1130, 65:07:0000016:1140, 65:07:0000016:1344, 65:07:0000016:1349, 65:07:0000016:1351, 65:07:0000016:1355, 65:07:0000016:1356, 65:07:0000016:1359, 65:07:0000016:1360, 65:07:0000016:1363, 65:07:0000016:1364 стоят на кадастровом учете со смещением. Возможно, реестровые ошибки были допущены из-за проведения измерений с низкой точностью, ошибочной геодезической основы. В рамках проведения комплексных кадастровых работ границы вышеуказанных земельных участков приведены в соответствие их фактическим границам. После исправления реестровых ошибок границы земельных участков сформированы по фактическим границам, по ограждению и стенам строений. Площадь земельных участков не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:18 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН выходит на земли общего пользования (ул. Вакканай). Площадь земельного участка изменилась. После исправления реестровых ошибок границы земельных участков сформированы по фактическим границам. Площадь земельного участка уменьшилась менее, чем на 10%.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:259 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строения, которые расположены на соседних земельных участках. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по границам строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:5 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строения, которые расположены на соседних земельных участках. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:14 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:16 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:17 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:20 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:22 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:23 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:27 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:37 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:100 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:119 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:141 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на соседнем земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка после исправления реестровой ошибки его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину более, чем предельный минимальный размер земельного  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:150 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:153 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:155 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:156 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка после исправления реестровой ошибки его границ больше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:160 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:161 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:163 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:165 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка после исправления реестровой ошибки его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:167 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:168 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:170 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:694 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:709 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1077 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1082 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1092 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1094 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1096 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1097 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1106 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1116 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1118 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1119 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1120 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1121 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1129 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1134 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1135 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1136 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1145 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1350 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  В отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1358 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение ОКСа не соответствуют его координатному описанию, фактические границы строения не соответствуют сведениям ЕГРН.  -Границы объектов с кадастровыми номерами 65:07:0000016:1077, 65:07:0000016:1082, 65:07:0000016:1092, 65:07:0000016:1094, 65:07:0000016:1096, 65:07:0000016:1097, 65:07:0000016:1106, 65:07:0000016:1116, 65:07:0000016:1118, 65:07:0000016:1119, 65:07:0000016:1120, 65:07:0000016:1121, 65:07:0000016:1129, 65:07:0000016:1134, 65:07:0000016:1135, 65:07:0000016:1136, 65:07:0000016:1345, 65:07:0000016:1350, 65:07:0000016:1358, сформированы под существующими зданиями.  Для выполнения кадастровых работ были получены адреса правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 65:07:0000004. По данным адресам были направлены извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, предусмотренное ч. 2 ст. 42.7 Закона № 221-ФЗ. 1.7. Образец направленного извещения приложен в состав карты-плана территории. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о пунктах геодезической сети: | | | | | | | | |
| № п/п | Вид геодезической сети | Название пункта и тип знака геодезической сети | Система координат пункта геодезической сети | Координаты пункта, м | | Дата обследования «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. | | |
| Сведения о состоянии | | |
| Х | Y | наружного знака пункта | центра пункта | марки центра пункта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения об использованных средствах измерений: | | | |
| № п/п | Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры) | Заводской или серийный номер средства измерений | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка | :ЗУ1 | : |
|  | обозначение земельного участка |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-65 | | | Зона № 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| X | Y |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| н74У | 654167,24 | 1234071,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н73У | 654167,69 | 1234077,60 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н68У | 654164,27 | 1234077,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н67У | 654163,78 | 1234071,41 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н74У | 654167,24 | 1234071,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка | | | :ЗУ1 | | | : |
|  | | | обозначение земельного участка | | |  |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное) | |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н74У | н73У | 6,43 | — | — |
| н73У | н68У | 3,43 | — | — |
| н68У | н67У | 6,44 | — | — |
| н67У | н74У | 3,47 | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка | | :ЗУ1 | | : |
|  | | обозначение земельного участка | |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | | Значение характеристики | |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская обл., Невельский р-н, г. Невельск, ул. Вакканай |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Категория земель | Земли населенных пунктов |
| 3. | Вид (виды) разрешенного использования | Хранение автотранспорта |
| 3.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 4. | Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс) | — |
| 5. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 22±2 |
| 6. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 7. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке | — |
| 9. | Кадастровые номера исходных земельных участков | — |
| 9.1. | Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется | — |
| 9.2. | Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование | — |
| 9.3. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке | — |
| 10. | Условный номер земельного участка | — |
| 11. | Учетный номер проекта межевания территории | — |
| 12. | Дополнительные сведения об образовании земельного участка | — |
| 13. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | земли общего пользования |
| 14. | Иные сведения | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке | | :ЗУ1 | : |
|  | | обозначение земельного участка |  |
| 1. | — | | |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н99У | — | — | 654310,09 | 1234017,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н100У | — | — | 654313,39 | 1234059,91 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н91У | — | — | 654291,68 | 1234061,32 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н94У | — | — | 654287,02 | 1234061,54 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н101У | — | — | 654281,13 | 1234061,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н102У | — | — | 654281,43 | 1234068,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н103У | — | — | 654281,47 | 1234071,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н104У | — | — | 654281,80 | 1234077,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н62У | — | — | 654258,72 | 1234079,17 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н105У | — | — | 654256,16 | 1234079,24 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н106У | — | — | 654255,94 | 1234076,94 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н107У | — | — | 654250,32 | 1234077,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н108У | — | — | 654249,64 | 1234063,24 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н109У | — | — | 654245,62 | 1234039,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н110У | — | — | 654245,51 | 1234030,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н111У | — | — | 654249,91 | 1234014,98 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н112У | — | — | 654255,82 | 1234008,62 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н113У | — | — | 654300,14 | 1234009,44 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н99У | — | — | 654310,09 | 1234017,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 141 | 654308,18 | 1234003,02 | — | — | — | — | — |
| 142 | 654311,90 | 1234053,64 | — | — | — | — | — |
| 138 | 654296,83 | 1234056,17 | — | — | — | — | — |
| 139 | 654292,17 | 1234056,39 | — | — | — | — | — |
| 143 | 654286,07 | 1234057,15 | — | — | — | — | — |
| 140 | 654286,58 | 1234063,10 | — | — | — | — | — |
| 144 | 654286,59 | 1234064,67 | — | — | — | — | — |
| 145 | 654281,36 | 1234064,74 | — | — | — | — | — |
| 146 | 654281,30 | 1234067,64 | — | — | — | — | — |
| 147 | 654276,38 | 1234072,01 | — | — | — | — | — |
| 91 | 654263,47 | 1234072,56 | — | — | — | — | — |
| 148 | 654257,02 | 1234072,90 | — | — | — | — | — |
| 149 | 654256,51 | 1234063,26 | — | — | — | — | — |
| 150 | 654250,95 | 1234063,59 | — | — | — | — | — |
| 151 | 654249,67 | 1234050,29 | — | — | — | — | — |
| 24 | 654247,49 | 1234050,24 | — | — | — | — | — |
| 152 | 654244,70 | 1234034,28 | — | — | — | — | — |
| 153 | 654244,44 | 1234030,35 | — | — | — | — | — |
| 154 | 654251,78 | 1234010,23 | — | — | — | — | — |
| 155 | 654258,25 | 1234001,85 | — | — | — | — | — |
| 156 | 654267,40 | 1233998,68 | — | — | — | — | — |
| 157 | 654298,69 | 1233999,12 | — | — | — | — | — |
| 158 | 654298,83 | 1234002,82 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:18 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н99У | н100У | 43,00 | — | — |
| н100У | н91У | 21,76 | — | — |
| н91У | н94У | 4,67 | — | — |
| н94У | н101У | 5,89 | — | — |
| н101У | н102У | 6,52 | — | — |
| н102У | н103У | 3,58 | — | — |
| н103У | н104У | 5,74 | — | — |
| н104У | н62У | 23,14 | — | — |
| н62У | н105У | 2,56 | — | — |
| н105У | н106У | 2,31 | — | — |
| н106У | н107У | 5,63 | — | — |
| н107У | н108У | 14,01 | — | — |
| н108У | н109У | 23,94 | — | — |
| н109У | н110У | 9,49 | — | — |
| н110У | н111У | 15,80 | — | — |
| н111У | н112У | 8,68 | — | — |
| н112У | н113У | 44,33 | — | — |
| н113У | н99У | 12,52 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:18 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, Невельский район, г. Невельск, ул. Вакканай, д. 2 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3811±22 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 22 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3900 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -89 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация механического цеха, склада механического цеха и электростанции |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:18 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН выходит на земли общего пользования (ул. Вакканай) . Площадь земельного участка изменилась. После исправления реестровых ошибок границы земельных участков сформированы по фактическим границам. Площадь земельного участка уменьшилась менее, чем на 10%. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000000:18 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:259 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65:07:0000000:259(1) | | | | | | | |
| 131 | 654118,41 | 1234114,04 | 654118,41 | 1234114,04 | — | — | — |
| 132 | 654117,92 | 1234119,31 | 654117,92 | 1234119,31 | — | — | — |
| 133 | 654117,84 | 1234124,38 | 654117,84 | 1234124,38 | — | — | — |
| 134 | 654110,37 | 1234124,54 | 654110,37 | 1234124,54 | — | — | — |
| 135 | 654109,43 | 1234117,18 | 654109,43 | 1234117,18 | — | — | — |
| 136 | 654113,92 | 1234116,46 | 654113,92 | 1234116,46 | — | — | — |
| 137 | 654113,19 | 1234110,10 | 654113,19 | 1234110,10 | — | — | — |
| 69 | 654116,72 | 1234110,00 | 654116,72 | 1234110,00 | — | — | — |
| 68 | 654116,87 | 1234101,03 | 654116,87 | 1234101,03 | — | — | — |
| 131 | 654118,41 | 1234114,04 | 654118,41 | 1234114,04 | — | — | — |
| 65:07:0000000:259(3) | | | | | | | |
| 107 | — | — | 654255,02 | 1233984,02 | — | — | — |
| 108 | — | — | 654254,89 | 1233992,80 | — | — | — |
| 109 | — | — | 654243,06 | 1233993,91 | — | — | — |
| 110 | — | — | 654242,94 | 1234006,13 | — | — | — |
| 111 | — | — | 654155,04 | 1234002,67 | — | — | — |
| 112 | — | — | 654154,96 | 1234006,59 | — | — | — |
| 113 | — | — | 654134,22 | 1234010,79 | — | — | — |
| н79У | — | — | 654112,36 | 1234037,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н80У | — | — | 654090,20 | 1234048,71 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н81У | — | — | 654088,35 | 1234051,59 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н82У | — | — | 654097,21 | 1234067,98 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 117 | — | — | 654098,17 | 1234086,35 | — | — | — |
| н83У | — | — | 654115,04 | 1234085,39 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н84У | — | — | 654115,25 | 1234091,17 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н85У | — | — | 654116,87 | 1234101,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н86У | — | — | 654113,70 | 1234101,27 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н87У | — | — | 654113,08 | 1234095,39 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 121 | — | — | 654111,05 | 1234091,40 | — | — | — |
| н88У | — | — | 654091,76 | 1234093,07 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н89У | — | — | 654088,66 | 1234070,24 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н90У | — | — | 654074,95 | 1234047,37 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н278У | — | — | 654105,04 | 1234029,43 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 126 | — | — | 654128,56 | 1234003,38 | — | — | — |
| 127 | — | — | 654146,96 | 1234000,14 | — | — | — |
| 128 | — | — | 654153,15 | 1233991,27 | — | — | — |
| 129 | — | — | 654234,29 | 1233993,16 | — | — | — |
| 130 | — | — | 654234,51 | 1233984,25 | — | — | — |
| 107 | — | — | 654255,02 | 1233984,02 | — | — | — |
| 65:07:0000000:259(2) | | | | | | | |
| 107 | 654255,02 | 1233984,02 | — | — | — | — | — |
| 108 | 654254,89 | 1233992,80 | — | — | — | — | — |
| 109 | 654243,06 | 1233993,91 | — | — | — | — | — |
| 110 | 654242,94 | 1234006,13 | — | — | — | — | — |
| 111 | 654155,04 | 1234002,67 | — | — | — | — | — |
| 112 | 654154,96 | 1234006,59 | — | — | — | — | — |
| 113 | 654134,22 | 1234010,79 | — | — | — | — | — |
| 114 | 654112,55 | 1234039,55 | — | — | — | — | — |
| 115 | 654088,42 | 1234053,98 | — | — | — | — | — |
| 116 | 654096,19 | 1234067,91 | — | — | — | — | — |
| 117 | 654098,17 | 1234086,35 | — | — | — | — | — |
| 118 | 654114,33 | 1234085,64 | — | — | — | — | — |
| 119 | 654115,70 | 1234098,41 | — | — | — | — | — |
| 68 | 654116,87 | 1234101,03 | — | — | — | — | — |
| 120 | 654112,18 | 1234101,23 | — | — | — | — | — |
| 121 | 654111,05 | 1234091,40 | — | — | — | — | — |
| 122 | 654091,98 | 1234092,58 | — | — | — | — | — |
| 123 | 654089,26 | 1234070,14 | — | — | — | — | — |
| 124 | 654076,37 | 1234048,43 | — | — | — | — | — |
| 125 | 654105,22 | 1234029,74 | — | — | — | — | — |
| 126 | 654128,56 | 1234003,38 | — | — | — | — | — |
| 127 | 654146,96 | 1234000,14 | — | — | — | — | — |
| 128 | 654153,15 | 1233991,27 | — | — | — | — | — |
| 129 | 654234,29 | 1233993,16 | — | — | — | — | — |
| 130 | 654234,51 | 1233984,25 | — | — | — | — | — |
| 107 | 654255,02 | 1233984,02 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:259 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65:07:0000000:259(1) | | | | |
| 131 | 132 | 5,29 | — | — |
| 132 | 133 | 5,07 | — | — |
| 133 | 134 | 7,47 | — | — |
| 134 | 135 | 7,42 | — | — |
| 135 | 136 | 4,55 | — | — |
| 136 | 137 | 6,40 | — | — |
| 137 | 69 | 3,53 | — | — |
| 69 | 68 | 8,97 | — | — |
| 68 | 131 | 13,10 | — | — |
| 65:07:0000000:259(3) | | | | |
| 107 | 108 | 8,78 | — | — |
| 108 | 109 | 11,88 | — | — |
| 109 | 110 | 12,22 | — | — |
| 110 | 111 | 87,97 | — | — |
| 111 | 112 | 3,92 | — | — |
| 112 | 113 | 21,16 | — | — |
| 113 | н79У | 34,73 | — | — |
| н79У | н80У | 24,71 | — | — |
| н80У | н81У | 3,42 | — | — |
| н81У | н82У | 18,63 | — | — |
| н82У | 117 | 18,40 | — | — |
| 117 | н83У | 16,90 | — | — |
| н83У | н84У | 5,78 | — | — |
| н84У | н85У | 9,97 | — | — |
| н85У | н86У | 3,18 | — | — |
| н86У | н87У | 5,91 | — | — |
| н87У | 121 | 4,48 | — | — |
| 121 | н88У | 19,36 | — | — |
| н88У | н89У | 23,04 | — | — |
| н89У | н90У | 26,66 | — | — |
| н90У | н278У | 35,03 | — | — |
| н278У | 126 | 35,10 | — | — |
| 126 | 127 | 18,68 | — | — |
| 127 | 128 | 10,82 | — | — |
| 128 | 129 | 81,16 | — | — |
| 129 | 130 | 8,91 | — | — |
| 130 | 107 | 20,51 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000000:259 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Рыбацкая |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2763±18  (1) 98,51±3,47; (3) 2664,78±18,07 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 18  (1) ΔP = = = 3,47; (3) ΔP = = = 18,07 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2763 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для установления постоянного публичного сервитута в целях ремонта линейного объекта - теплотрассы и проезда через земельные участки специализированных организаций и осуществления земляных работ |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000000:259 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н27У | — | — | 654202,84 | 1234120,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н28У | — | — | 654202,94 | 1234122,88 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н29У | — | — | 654199,67 | 1234123,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н30У | — | — | 654199,70 | 1234124,88 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н31У | — | — | 654190,14 | 1234125,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н8У | — | — | 654190,12 | 1234123,99 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н7У | — | — | 654190,12 | 1234120,50 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н27У | — | — | 654202,84 | 1234120,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 33 | 654202,77 | 1234115,96 | — | — | — | — | — |
| 34 | 654202,71 | 1234118,31 | — | — | — | — | — |
| 35 | 654199,70 | 1234118,74 | — | — | — | — | — |
| 36 | 654199,65 | 1234121,24 | — | — | — | — | — |
| 37 | 654196,65 | 1234121,33 | — | — | — | — | — |
| 38 | 654196,64 | 1234121,80 | — | — | — | — | — |
| 39 | 654190,62 | 1234122,60 | — | — | — | — | — |
| 40 | 654190,17 | 1234120,19 | — | — | — | — | — |
| 41 | 654190,03 | 1234117,33 | — | — | — | — | — |
| 42 | 654196,25 | 1234116,82 | — | — | — | — | — |
| 43 | 654196,26 | 1234116,02 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:5 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н27У | н28У | 2,87 | — | — |
| н28У | н29У | 3,28 | — | — |
| н29У | н30У | 1,77 | — | — |
| н30У | н31У | 9,57 | — | — |
| н31У | н8У | 1,20 | — | — |
| н8У | н7У | 3,49 | — | — |
| н7У | н27У | 12,73 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:5 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 86 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 55±3 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 3 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 57 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -2 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1078 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Под торговый киоск |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:5 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н114У | — | — | 654402,14 | 1234063,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н115У | — | — | 654403,02 | 1234077,69 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н116У | — | — | 654404,95 | 1234078,57 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н117У | — | — | 654405,21 | 1234086,94 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н118У | — | — | 654383,24 | 1234087,78 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н119У | — | — | 654381,78 | 1234064,86 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н114У | — | — | 654402,14 | 1234063,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 164 | 654383,53 | 1234082,68 | — | — | — | — | — |
| 169 | 654381,73 | 1234059,78 | — | — | — | — | — |
| 168 | 654402,07 | 1234058,27 | — | — | — | — | — |
| 167 | 654403,16 | 1234072,30 | — | — | — | — | — |
| 166 | 654405,10 | 1234073,15 | — | — | — | — | — |
| 165 | 654405,49 | 1234081,52 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н114У | н115У | 14,07 | — | — |
| н115У | н116У | 2,12 | — | — |
| н116У | н117У | 8,37 | — | — |
| н117У | н118У | 21,99 | — | — |
| н118У | н119У | 22,97 | — | — |
| н119У | н114У | 20,40 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 60 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 488±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 488 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1077, 65:07:0000016:1134 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | кафе "Пирамида" |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:12 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:12 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н63У | — | — | 654296,17 | 1234115,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н64У | — | — | 654296,28 | 1234116,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н65У | — | — | 654291,29 | 1234116,59 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н66У | — | — | 654291,19 | 1234115,44 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н63У | — | — | 654296,17 | 1234115,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 82 | 654297,67 | 1234112,27 | — | — | — | — | — |
| 83 | 654292,67 | 1234112,56 | — | — | — | — | — |
| 84 | 654292,59 | 1234111,41 | — | — | — | — | — |
| 85 | 654297,58 | 1234111,12 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:14 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н63У | н64У | 1,16 | — | — |
| н64У | н65У | 5,01 | — | — |
| н65У | н66У | 1,15 | — | — |
| н66У | н63У | 5,00 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:14 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 82 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 6±1 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 1 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 6 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | магазин |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:14 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:14 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н224У | — | — | 654844,08 | 1234030,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н225У | — | — | 654846,18 | 1234037,69 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н226У | — | — | 654836,08 | 1234040,91 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н227У | — | — | 654834,02 | 1234034,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н228У | — | — | 654837,37 | 1234033,05 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н229У | — | — | 654836,40 | 1234029,80 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н230У | — | — | 654839,73 | 1234028,72 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н231У | — | — | 654840,75 | 1234031,97 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н224У | — | — | 654844,08 | 1234030,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 290 | 654836,76 | 1234031,20 | — | — | — | — | — |
| 291 | 654835,79 | 1234027,95 | — | — | — | — | — |
| 284 | 654839,12 | 1234026,87 | — | — | — | — | — |
| 285 | 654840,14 | 1234030,12 | — | — | — | — | — |
| 286 | 654843,47 | 1234029,05 | — | — | — | — | — |
| 287 | 654845,57 | 1234035,84 | — | — | — | — | — |
| 288 | 654835,47 | 1234039,06 | — | — | — | — | — |
| 289 | 654833,41 | 1234032,26 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:16 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н224У | н225У | 7,11 | — | — |
| н225У | н226У | 10,60 | — | — |
| н226У | н227У | 7,11 | — | — |
| н227У | н228У | 3,51 | — | — |
| н228У | н229У | 3,39 | — | — |
| н229У | н230У | 3,50 | — | — |
| н230У | н231У | 3,41 | — | — |
| н231У | н224У | 3,50 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:16 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, пер. Почтовый, д.1 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 87±3 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 3 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 87 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000000:224 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация шашлычной |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:16 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:16 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н75У | — | — | 654080,96 | 1234000,73 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н76У | — | — | 654098,09 | 1234031,29 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н77У | — | — | 654029,96 | 1234072,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н78У | — | — | 654011,15 | 1234047,17 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н75У | — | — | 654080,96 | 1234000,73 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 99 | 654025,22 | 1234066,88 | — | — | — | — | — |
| 100 | 654017,28 | 1234055,98 | — | — | — | — | — |
| 101 | 654015,91 | 1234057,50 | — | — | — | — | — |
| 102 | 654011,29 | 1234047,31 | — | — | — | — | — |
| 103 | 654017,40 | 1234038,93 | — | — | — | — | — |
| 104 | 654079,95 | 1233998,56 | — | — | — | — | — |
| 105 | 654096,53 | 1234030,63 | — | — | — | — | — |
| 106 | 654088,35 | 1234037,28 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:17 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н75У | н76У | 35,03 | — | — |
| н76У | н77У | 79,39 | — | — |
| н77У | н78У | 31,18 | — | — |
| н78У | н75У | 83,85 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:17 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Вакканай |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2695±18 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 18 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2695 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | склад горюче-смазочных материалов |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:17 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:17 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н184У | — | — | 654630,96 | 1234046,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н185У | — | — | 654651,93 | 1234078,30 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н186У | — | — | 654639,39 | 1234086,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н187У | — | — | 654634,53 | 1234079,33 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н188У | — | — | 654633,11 | 1234080,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н189У | — | — | 654629,53 | 1234075,09 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н190У | — | — | 654624,28 | 1234078,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н191У | — | — | 654618,66 | 1234069,89 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н192У | — | — | 654624,15 | 1234066,17 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н193У | — | — | 654620,58 | 1234060,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н194У | — | — | 654623,12 | 1234059,09 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н195У | — | — | 654619,27 | 1234053,30 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н184У | — | — | 654630,96 | 1234046,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 242 | 654651,31 | 1234074,29 | — | — | — | — | — |
| 253 | 654639,02 | 1234082,84 | — | — | — | — | — |
| 252 | 654633,95 | 1234075,85 | — | — | — | — | — |
| 251 | 654632,56 | 1234076,91 | — | — | — | — | — |
| 250 | 654628,82 | 1234071,76 | — | — | — | — | — |
| 249 | 654623,68 | 1234075,47 | — | — | — | — | — |
| 248 | 654617,80 | 1234066,89 | — | — | — | — | — |
| 247 | 654623,18 | 1234063,01 | — | — | — | — | — |
| 246 | 654619,44 | 1234057,51 | — | — | — | — | — |
| 245 | 654621,93 | 1234055,96 | — | — | — | — | — |
| 244 | 654617,91 | 1234050,29 | — | — | — | — | — |
| 243 | 654629,38 | 1234042,65 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:20 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н184У | н185У | 38,50 | — | — |
| н185У | н186У | 14,97 | — | — |
| н186У | н187У | 8,64 | — | — |
| н187У | н188У | 1,75 | — | — |
| н188У | н189У | 6,36 | — | — |
| н189У | н190У | 6,34 | — | — |
| н190У | н191У | 10,40 | — | — |
| н191У | н192У | 6,63 | — | — |
| н192У | н193У | 6,65 | — | — |
| н193У | н194У | 2,93 | — | — |
| н194У | н195У | 6,95 | — | — |
| н195У | н184У | 13,78 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:20 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 52 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 682±9 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 9 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 682 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:172 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация административного здания |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:20 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:20 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н272У | — | — | 654971,41 | 1234020,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н271У | — | — | 654970,73 | 1234021,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н270У | — | — | 654967,24 | 1234025,75 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н273У | — | — | 654966,72 | 1234026,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н274У | — | — | 654961,46 | 1234021,84 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н275У | — | — | 654962,09 | 1234021,07 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н276У | — | — | 654966,08 | 1234016,33 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н277У | — | — | 654966,25 | 1234016,12 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н272У | — | — | 654971,41 | 1234020,65 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 322 | 654964,30 | 1234012,17 | — | — | — | — | — |
| 329 | 654964,46 | 1234011,95 | — | — | — | — | — |
| 328 | 654969,88 | 1234016,17 | — | — | — | — | — |
| 327 | 654969,25 | 1234017,08 | — | — | — | — | — |
| 326 | 654966,01 | 1234021,51 | — | — | — | — | — |
| 325 | 654965,52 | 1234022,04 | — | — | — | — | — |
| 324 | 654960,01 | 1234017,94 | — | — | — | — | — |
| 323 | 654960,60 | 1234017,14 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:22 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н272У | н271У | 1,10 | — | — |
| н271У | н270У | 5,48 | — | — |
| н270У | н273У | 0,72 | — | — |
| н273У | н274У | 6,86 | — | — |
| н274У | н275У | 0,99 | — | — |
| н275У | н276У | 6,20 | — | — |
| н276У | н277У | 0,27 | — | — |
| н277У | н272У | 6,87 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:22 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 2а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 51±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 51 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000000:234 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | магазин |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:22 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:22 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н204У | — | — | 654811,93 | 1234001,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н205У | — | — | 654813,59 | 1234017,58 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н206У | — | — | 654788,41 | 1234019,55 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н207У | — | — | 654786,78 | 1234003,63 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н204У | — | — | 654811,93 | 1234001,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 260 | 654813,59 | 1234015,11 | — | — | — | — | — |
| 261 | 654788,41 | 1234017,08 | — | — | — | — | — |
| 262 | 654786,78 | 1234001,16 | — | — | — | — | — |
| 263 | 654811,93 | 1233998,64 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:23 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н204У | н205У | 16,55 | — | — |
| н205У | н206У | 25,26 | — | — |
| н206У | н207У | 16,00 | — | — |
| н207У | н204У | 25,28 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:23 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 74 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 411±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 411 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1086 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | размещение и эксплуатация административного здания |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:23 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:23 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н268У | — | — | 654978,15 | 1234027,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н269У | — | — | 654974,56 | 1234031,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н270У | — | — | 654967,24 | 1234025,75 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н271У | — | — | 654970,73 | 1234021,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н268У | — | — | 654978,15 | 1234027,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 327 | 654969,25 | 1234017,08 | — | — | — | — | — |
| 331 | 654976,99 | 1234022,35 | — | — | — | — | — |
| 330 | 654973,65 | 1234026,67 | — | — | — | — | — |
| 326 | 654966,01 | 1234021,51 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н268У | н269У | 5,46 | — | — |
| н269У | н270У | 9,22 | — | — |
| н270У | н271У | 5,48 | — | — |
| н271У | н268У | 9,36 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 2а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 51±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 51 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000000:264 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | магазин |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:24 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:24 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н140У | — | — | 654396,50 | 1234016,27 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н141У | — | — | 654397,81 | 1234033,93 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н142У | — | — | 654390,53 | 1234034,47 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н143У | — | — | 654389,22 | 1234016,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н140У | — | — | 654396,50 | 1234016,27 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 181 | 654397,16 | 1234012,96 | — | — | — | — | — |
| 182 | 654398,47 | 1234030,62 | — | — | — | — | — |
| 183 | 654391,19 | 1234031,16 | — | — | — | — | — |
| 184 | 654389,88 | 1234013,51 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:27 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н140У | н141У | 17,71 | — | — |
| н141У | н142У | 7,30 | — | — |
| н142У | н143У | 17,70 | — | — |
| н143У | н140У | 7,30 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:27 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 210 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 129±4 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 4 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 129 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация РП №41 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:27 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:27 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н144У | — | — | 654452,35 | 1234002,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н145У | — | — | 654452,88 | 1234009,60 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н146У | — | — | 654442,08 | 1234010,63 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н147У | — | — | 654442,57 | 1234017,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н148У | — | — | 654450,82 | 1234016,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н149У | — | — | 654451,31 | 1234025,40 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н150У | — | — | 654429,64 | 1234026,86 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н151У | — | — | 654428,08 | 1234004,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н144У | — | — | 654452,35 | 1234002,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 195 | 654446,15 | 1234000,73 | — | — | — | — | — |
| 196 | 654446,50 | 1234007,75 | — | — | — | — | — |
| 197 | 654435,69 | 1234008,75 | — | — | — | — | — |
| 198 | 654435,47 | 1234017,41 | — | — | — | — | — |
| 199 | 654444,90 | 1234017,30 | — | — | — | — | — |
| 200 | 654444,89 | 1234024,40 | — | — | — | — | — |
| 201 | 654422,86 | 1234025,77 | — | — | — | — | — |
| 202 | 654421,53 | 1234002,39 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:37 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н144У | н145У | 7,27 | — | — |
| н145У | н146У | 10,85 | — | — |
| н146У | н147У | 6,62 | — | — |
| н147У | н148У | 8,26 | — | — |
| н148У | н149У | 8,60 | — | — |
| н149У | н150У | 21,72 | — | — |
| н150У | н151У | 22,80 | — | — |
| н151У | н144У | 24,33 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:37 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, дом 202 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 460±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 460 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | ГСК №43 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:37 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:37 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н91У | — | — | 654291,68 | 1234061,32 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н92У | — | — | 654291,88 | 1234067,76 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н93У | — | — | 654287,26 | 1234067,99 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н94У | — | — | 654287,02 | 1234061,54 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н91У | — | — | 654291,68 | 1234061,32 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 138 | 654296,83 | 1234056,17 | — | — | — | — | — |
| 159 | 654297,03 | 1234062,61 | — | — | — | — | — |
| 160 | 654292,41 | 1234062,84 | — | — | — | — | — |
| 139 | 654292,17 | 1234056,39 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:100 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н91У | н92У | 6,44 | — | — |
| н92У | н93У | 4,63 | — | — |
| н93У | н94У | 6,45 | — | — |
| н94У | н91У | 4,67 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:100 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Вакканай, дом 4 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 30±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 30 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1082 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | строительство индивидуального гаража |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:100 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:100 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:119 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н164У | — | — | 654648,61 | 1233988,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н165У | — | — | 654649,76 | 1234010,87 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н166У | — | — | 654632,60 | 1234012,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н167У | — | — | 654630,90 | 1233989,80 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н164У | — | — | 654648,61 | 1233988,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 220 | 654648,61 | 1233984,97 | — | — | — | — | — |
| 221 | 654649,76 | 1234007,16 | — | — | — | — | — |
| 222 | 654632,64 | 1234008,32 | — | — | — | — | — |
| 223 | 654631,87 | 1233996,87 | — | — | — | — | — |
| 224 | 654631,48 | 1233996,90 | — | — | — | — | — |
| 225 | 654630,75 | 1233986,17 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:119 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н164У | н165У | 22,22 | — | — |
| н165У | н166У | 17,20 | — | — |
| н166У | н167У | 22,27 | — | — |
| н167У | н164У | 17,75 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:119 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Рыбацкая, 111 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 389±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 389 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:251 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | размещение административного здания |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:119 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:119 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н173У | — | — | 654692,02 | 1234012,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н174У | — | — | 654693,22 | 1234027,24 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н175У | — | — | 654671,67 | 1234028,94 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н176У | — | — | 654670,46 | 1234013,79 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н178У | — | — | 654682,75 | 1234012,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н173У | — | — | 654692,02 | 1234012,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 232 | 654692,60 | 1234024,77 | — | — | — | — | — |
| 233 | 654671,05 | 1234026,47 | — | — | — | — | — |
| 234 | 654669,84 | 1234011,32 | — | — | — | — | — |
| 231 | 654691,40 | 1234009,61 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н173У | н174У | 15,21 | — | — |
| н174У | н175У | 21,62 | — | — |
| н175У | н176У | 15,20 | — | — |
| н176У | н178У | 12,33 | — | — |
| н178У | н173У | 9,30 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 80 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 329±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 329 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:796 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Общественное управление |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:140 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:140 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:141 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н208У | — | — | 654815,47 | 1234030,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н209У | — | — | 654818,15 | 1234063,96 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н210У | — | — | 654804,59 | 1234064,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н211У | — | — | 654804,67 | 1234066,53 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н212У | — | — | 654797,47 | 1234067,02 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н213У | — | — | 654797,36 | 1234065,67 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н214У | — | — | 654790,25 | 1234066,18 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н215У | — | — | 654787,95 | 1234032,37 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н216У | — | — | 654790,41 | 1234032,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н217У | — | — | 654790,31 | 1234030,97 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н218У | — | — | 654792,03 | 1234030,88 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н219У | — | — | 654792,13 | 1234032,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н208У | — | — | 654815,47 | 1234030,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 264 | 654789,22 | 1234063,29 | — | — | — | — | — |
| 265 | 654786,98 | 1234029,45 | — | — | — | — | — |
| 266 | 654788,95 | 1234029,32 | — | — | — | — | — |
| 267 | 654788,86 | 1234027,92 | — | — | — | — | — |
| 268 | 654790,50 | 1234027,82 | — | — | — | — | — |
| 269 | 654790,60 | 1234029,21 | — | — | — | — | — |
| 270 | 654814,44 | 1234027,63 | — | — | — | — | — |
| 271 | 654817,17 | 1234061,06 | — | — | — | — | — |
| 272 | 654801,75 | 1234062,05 | — | — | — | — | — |
| 273 | 654801,83 | 1234063,76 | — | — | — | — | — |
| 274 | 654794,62 | 1234064,24 | — | — | — | — | — |
| 275 | 654794,52 | 1234062,90 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:141 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н208У | н209У | 33,55 | — | — |
| н209У | н210У | 13,59 | — | — |
| н210У | н211У | 1,71 | — | — |
| н211У | н212У | 7,22 | — | — |
| н212У | н213У | 1,35 | — | — |
| н213У | н214У | 7,13 | — | — |
| н214У | н215У | 33,89 | — | — |
| н215У | н216У | 2,46 | — | — |
| н216У | н217У | 1,25 | — | — |
| н217У | н218У | 1,72 | — | — |
| н218У | н219У | 1,23 | — | — |
| н219У | н208У | 23,39 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:141 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 48 "а" |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 948±11 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 11 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 948 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1106 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация торгового комплекса |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:141 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:141 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н1У | — | — | 654248,82 | 1234063,44 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н2У | — | — | 654249,85 | 1234083,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н3У | — | — | 654247,59 | 1234094,43 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н4У | — | — | 654248,41 | 1234118,86 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н5У | — | — | 654207,98 | 1234122,96 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н6У | — | — | 654205,38 | 1234119,91 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н27У | — | — | 654202,84 | 1234120,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н7У | — | — | 654190,12 | 1234120,50 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н8У | — | — | 654190,12 | 1234123,99 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н9У | — | — | 654149,08 | 1234128,09 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н10У | — | — | 654149,28 | 1234091,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н11У | — | — | 654152,98 | 1234084,79 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н12У | — | — | 654161,39 | 1234078,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н13У | — | — | 654198,54 | 1234075,76 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н14У | — | — | 654198,13 | 1234067,75 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н1У | — | — | 654248,82 | 1234063,44 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 3 | 654252,48 | 1234116,42 | — | — | — | — | — |
| 4 | 654202,86 | 1234120,05 | — | — | — | — | — |
| 5 | 654202,92 | 1234115,81 | — | — | — | — | — |
| 6 | 654189,92 | 1234116,06 | — | — | — | — | — |
| 7 | 654190,08 | 1234121,47 | — | — | — | — | — |
| 8 | 654146,10 | 1234123,66 | — | — | — | — | — |
| 9 | 654146,58 | 1234112,94 | — | — | — | — | — |
| 10 | 654148,26 | 1234109,14 | — | — | — | — | — |
| 11 | 654148,37 | 1234089,37 | — | — | — | — | — |
| 12 | 654160,08 | 1234071,35 | — | — | — | — | — |
| 13 | 654199,15 | 1234065,42 | — | — | — | — | — |
| 2 | 654197,94 | 1234058,96 | — | — | — | — | — |
| 1 | 654247,56 | 1234051,94 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1У | н2У | 19,94 | — | — |
| н2У | н3У | 11,31 | — | — |
| н3У | н4У | 24,44 | — | — |
| н4У | н5У | 40,64 | — | — |
| н5У | н6У | 4,01 | — | — |
| н6У | н27У | 2,54 | — | — |
| н27У | н7У | 12,73 | — | — |
| н7У | н8У | 3,49 | — | — |
| н8У | н9У | 41,24 | — | — |
| н9У | н10У | 36,74 | — | — |
| н10У | н11У | 7,53 | — | — |
| н11У | н12У | 10,80 | — | — |
| н12У | н13У | 37,22 | — | — |
| н13У | н14У | 8,02 | — | — |
| н14У | н1У | 50,87 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, дом 82 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 5065±27 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 27 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 5781 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -716 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:293 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для размещения детского сада на 110 мест |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | -Граница земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:149 сформирована под существующим детским садом и вмещает территорию, необходимую для его эксплуатации. Площадь земельного участка после исправления реестровой ошибки его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину более, чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным законодательством. Необходимо привести границы земельного участка в соответствии со сведениями ЕГРН |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:149 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н120У | — | — | 654391,80 | 1234035,95 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н121У | — | — | 654393,19 | 1234054,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н122У | — | — | 654373,92 | 1234056,80 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н123У | — | — | 654373,33 | 1234049,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н124У | — | — | 654372,87 | 1234049,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н125У | — | — | 654372,12 | 1234037,75 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н120У | — | — | 654391,80 | 1234035,95 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 170 | 654390,03 | 1234027,96 | — | — | — | — | — |
| 171 | 654390,53 | 1234046,25 | — | — | — | — | — |
| 172 | 654371,16 | 1234047,91 | — | — | — | — | — |
| 173 | 654370,94 | 1234040,31 | — | — | — | — | — |
| 174 | 654370,48 | 1234040,30 | — | — | — | — | — |
| 175 | 654370,28 | 1234028,80 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:150 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н120У | н121У | 18,30 | — | — |
| н121У | н122У | 19,44 | — | — |
| н122У | н123У | 7,60 | — | — |
| н123У | н124У | 0,46 | — | — |
| н124У | н125У | 11,50 | — | — |
| н125У | н120У | 19,76 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:150 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, дом 210 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 368±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 368 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:177 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация учебно-курсового пункта |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:150 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:150 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:153 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н130У | — | — | 654409,96 | 1234042,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н131У | — | — | 654410,26 | 1234046,10 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н132У | — | — | 654404,30 | 1234046,55 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н133У | — | — | 654404,04 | 1234042,44 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н130У | — | — | 654409,96 | 1234042,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 185 | 654408,72 | 1234040,15 | — | — | — | — | — |
| 186 | 654409,02 | 1234044,24 | — | — | — | — | — |
| 187 | 654403,06 | 1234044,69 | — | — | — | — | — |
| 188 | 654402,80 | 1234040,58 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:153 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н130У | н131У | 4,10 | — | — |
| н131У | н132У | 5,98 | — | — |
| н132У | н133У | 4,12 | — | — |
| н133У | н130У | 5,94 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:153 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, дом 202 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 24±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 24 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1345 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация гаража |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:153 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:153 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:155 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н48У | — | — | 654112,85 | 1234095,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н49У | — | — | 654113,69 | 1234108,29 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н50У | — | — | 654101,29 | 1234109,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н51У | — | — | 654100,51 | 1234096,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н48У | — | — | 654112,85 | 1234095,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 68 | 654116,87 | 1234101,03 | — | — | — | — | — |
| 69 | 654116,72 | 1234110,00 | — | — | — | — | — |
| 70 | 654108,13 | 1234110,23 | — | — | — | — | — |
| 71 | 654107,74 | 1234107,21 | — | — | — | — | — |
| 72 | 654094,62 | 1234107,91 | — | — | — | — | — |
| 73 | 654094,24 | 1234102,11 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:155 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н48У | н49У | 12,64 | — | — |
| н49У | н50У | 12,42 | — | — |
| н50У | н51У | 12,68 | — | — |
| н51У | н48У | 12,36 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:155 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, в границах участка расположено здание с почтовым адресом: ул Ленина, 90 б |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 157±4 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 4 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 157 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1118 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация здания котельной |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:155 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:155 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:156 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н32У | — | — | 654087,78 | 1234114,66 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н33У | — | — | 654088,72 | 1234129,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н34У | — | — | 654071,28 | 1234130,67 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н35У | — | — | 654071,51 | 1234134,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н36У | — | — | 654060,02 | 1234135,33 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н37У | — | — | 654058,53 | 1234113,79 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н38У | — | — | 654074,09 | 1234112,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н39У | — | — | 654074,36 | 1234115,68 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н32У | — | — | 654087,78 | 1234114,66 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 44 | 654086,06 | 1234114,65 | — | — | — | — | — |
| 45 | 654086,38 | 1234128,52 | — | — | — | — | — |
| 46 | 654068,26 | 1234128,71 | — | — | — | — | — |
| 47 | 654068,29 | 1234131,65 | — | — | — | — | — |
| 48 | 654057,37 | 1234131,78 | — | — | — | — | — |
| 49 | 654057,35 | 1234130,56 | — | — | — | — | — |
| 50 | 654054,47 | 1234130,63 | — | — | — | — | — |
| 51 | 654054,40 | 1234128,04 | — | — | — | — | — |
| 52 | 654057,38 | 1234127,94 | — | — | — | — | — |
| 53 | 654057,29 | 1234123,66 | — | — | — | — | — |
| 54 | 654055,29 | 1234123,74 | — | — | — | — | — |
| 55 | 654055,27 | 1234120,26 | — | — | — | — | — |
| 56 | 654057,35 | 1234120,30 | — | — | — | — | — |
| 57 | 654057,14 | 1234112,14 | — | — | — | — | — |
| 58 | 654068,04 | 1234111,92 | — | — | — | — | — |
| 59 | 654068,12 | 1234114,87 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:156 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н32У | н33У | 14,60 | — | — |
| н33У | н34У | 17,50 | — | — |
| н34У | н35У | 3,90 | — | — |
| н35У | н36У | 11,52 | — | — |
| н36У | н37У | 21,59 | — | — |
| н37У | н38У | 15,63 | — | — |
| н38У | н39У | 3,35 | — | — |
| н39У | н32У | 13,46 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:156 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, в границах участка расположено здание с почтовым адресом: ул Ленина, 90 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 522±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 479 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 43 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:287 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация бани |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:156 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка после исправления реестровой ошибки его границ больше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:156 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н256У | — | — | 654871,68 | 1233971,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н255У | — | — | 654872,09 | 1233980,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н236У | — | — | 654872,52 | 1233989,48 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н237У | — | — | 654878,93 | 1233989,07 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н238У | — | — | 654880,55 | 1234007,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н239У | — | — | 654859,17 | 1234009,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н240У | — | — | 654859,24 | 1234011,37 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н241У | — | — | 654856,69 | 1234011,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н242У | — | — | 654856,08 | 1234000,91 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н243У | — | — | 654846,50 | 1234001,67 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н244У | — | — | 654844,74 | 1233971,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н245У | — | — | 654858,94 | 1233969,97 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н246У | — | — | 654858,70 | 1233966,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н247У | — | — | 654870,72 | 1233965,45 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н248У | — | — | 654870,97 | 1233969,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н249У | — | — | 654871,57 | 1233969,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н256У | — | — | 654871,68 | 1233971,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 292 | 654858,94 | 1233965,44 | — | — | — | — | — |
| 293 | 654858,70 | 1233961,72 | — | — | — | — | — |
| 294 | 654870,72 | 1233960,92 | — | — | — | — | — |
| 295 | 654870,97 | 1233964,62 | — | — | — | — | — |
| 296 | 654871,57 | 1233964,62 | — | — | — | — | — |
| 297 | 654872,52 | 1233984,95 | — | — | — | — | — |
| 298 | 654878,93 | 1233984,54 | — | — | — | — | — |
| 299 | 654880,55 | 1234002,70 | — | — | — | — | — |
| 300 | 654859,17 | 1234004,66 | — | — | — | — | — |
| 301 | 654859,24 | 1234006,84 | — | — | — | — | — |
| 302 | 654856,69 | 1234007,11 | — | — | — | — | — |
| 303 | 654856,08 | 1233996,38 | — | — | — | — | — |
| 304 | 654846,50 | 1233997,14 | — | — | — | — | — |
| 305 | 654844,74 | 1233966,48 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н256У | н255У | 8,58 | — | — |
| н255У | н236У | 9,41 | — | — |
| н236У | н237У | 6,42 | — | — |
| н237У | н238У | 18,23 | — | — |
| н238У | н239У | 21,47 | — | — |
| н239У | н240У | 2,18 | — | — |
| н240У | н241У | 2,56 | — | — |
| н241У | н242У | 10,75 | — | — |
| н242У | н243У | 9,61 | — | — |
| н243У | н244У | 30,71 | — | — |
| н244У | н245У | 14,24 | — | — |
| н245У | н246У | 3,73 | — | — |
| н246У | н247У | 12,05 | — | — |
| н247У | н248У | 3,71 | — | — |
| н248У | н249У | 0,60 | — | — |
| н249У | н256У | 2,36 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, дом 70 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1136±12 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 12 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1136 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:173, 65:07:0000016:174, 65:07:0000016:175, 65:07:0000016:176 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация административно -производственных зданий и производственной территории |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:157 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:157 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:160 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н168У | — | — | 654661,56 | 1234016,53 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н169У | — | — | 654662,60 | 1234030,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н170У | — | — | 654638,74 | 1234032,29 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н171У | — | — | 654634,91 | 1234026,89 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н172У | — | — | 654634,52 | 1234018,60 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н168У | — | — | 654661,56 | 1234016,53 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 226 | 654660,29 | 1234012,22 | — | — | — | — | — |
| 227 | 654661,76 | 1234026,47 | — | — | — | — | — |
| 228 | 654637,96 | 1234028,66 | — | — | — | — | — |
| 229 | 654633,97 | 1234023,38 | — | — | — | — | — |
| 230 | 654633,33 | 1234015,11 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:160 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н168У | н169У | 14,32 | — | — |
| н169У | н170У | 23,91 | — | — |
| н170У | н171У | 6,62 | — | — |
| н171У | н172У | 8,30 | — | — |
| н172У | н168У | 27,12 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:160 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Советская, 82 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 375±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 375 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:280 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для эксплуатации административного здания |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:160 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:160 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:161 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н95У | — | — | 654287,26 | 1234068,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н96У | — | — | 654287,39 | 1234071,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н97У | — | — | 654281,47 | 1234071,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н98У | — | — | 654281,43 | 1234068,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н95У | — | — | 654287,26 | 1234068,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 161 | 654292,41 | 1234062,88 | — | — | — | — | — |
| 162 | 654292,54 | 1234066,37 | — | — | — | — | — |
| 163 | 654286,62 | 1234066,68 | — | — | — | — | — |
| 140 | 654286,58 | 1234063,10 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:161 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н95У | н96У | 3,49 | — | — |
| н96У | н97У | 5,93 | — | — |
| н97У | н98У | 3,58 | — | — |
| н98У | н95У | 5,83 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:161 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, дом 82 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 21±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 21 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | эксплуатация гаража |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:161 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:161 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:163 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н257У | — | — | 654915,32 | 1233987,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н258У | — | — | 654946,39 | 1234016,62 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н259У | — | — | 654895,23 | 1234036,63 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н260У | — | — | 654886,06 | 1234015,02 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н261У | — | — | 654893,49 | 1233998,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н257У | — | — | 654915,32 | 1233987,04 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 311 | 654944,51 | 1234012,32 | — | — | — | — | — |
| 312 | 654895,14 | 1234036,42 | — | — | — | — | — |
| 313 | 654884,25 | 1234015,62 | — | — | — | — | — |
| 314 | 654890,29 | 1233998,20 | — | — | — | — | — |
| 315 | 654911,14 | 1233985,36 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:163 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н257У | н258У | 42,90 | — | — |
| н258У | н259У | 54,93 | — | — |
| н259У | н260У | 23,48 | — | — |
| н260У | н261У | 18,43 | — | — |
| н261У | н257У | 24,49 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:163 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г.Невельск ул.Ленина,4 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1655±14 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 14 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1655 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1136 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:163 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:163 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:165 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н196У | — | — | 654781,29 | 1233982,05 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н197У | — | — | 654782,94 | 1233990,70 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н198У | — | — | 654788,30 | 1234068,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н199У | — | — | 654750,03 | 1234072,35 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н200У | — | — | 654749,96 | 1234076,86 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н201У | — | — | 654708,75 | 1234079,59 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н202У | — | — | 654701,11 | 1233982,05 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н203У | — | — | 654778,20 | 1233976,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н196У | — | — | 654781,29 | 1233982,05 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 254 | 654784,32 | 1233971,93 | — | — | — | — | — |
| 255 | 654787,77 | 1234061,61 | — | — | — | — | — |
| 256 | 654749,49 | 1234064,47 | — | — | — | — | — |
| 257 | 654749,74 | 1234071,87 | — | — | — | — | — |
| 258 | 654705,69 | 1234075,03 | — | — | — | — | — |
| 259 | 654700,00 | 1233977,91 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:165 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н196У | н197У | 8,81 | — | — |
| н197У | н198У | 78,30 | — | — |
| н198У | н199У | 38,43 | — | — |
| н199У | н200У | 4,51 | — | — |
| н200У | н201У | 41,30 | — | — |
| н201У | н202У | 97,84 | — | — |
| н202У | н203У | 77,26 | — | — |
| н203У | н196У | 6,01 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:165 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | обл. Сахалинская, р-н Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, 52 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 7674±31 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 31 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 7839 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -165 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:273 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Размещение здания поликлиники |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:165 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка после исправления реестровой ошибки его границ меньше площади по сведениям ЕГРН на величину менее, чем предельный минимальный размер земельного |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:165 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:167 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 219 | — | — | 654479,20 | 1234038,94 | — | — | — |
| 218 | — | — | 654481,28 | 1234062,20 | — | — | — |
| 217 | — | — | 654484,82 | 1234099,50 | — | — | — |
| н160У | — | — | 654447,84 | 1234102,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н161У | — | — | 654445,09 | 1234102,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н162У | — | — | 654439,75 | 1234045,46 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н163У | — | — | 654442,61 | 1234041,46 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 219 | — | — | 654479,20 | 1234038,94 | — | — | — |
| 211 | 654472,54 | 1234036,50 | — | — | — | — | — |
| 212 | 654473,75 | 1234060,91 | — | — | — | — | — |
| 213 | 654472,99 | 1234061,04 | — | — | — | — | — |
| 214 | 654474,58 | 1234097,58 | — | — | — | — | — |
| 215 | 654435,53 | 1234100,52 | — | — | — | — | — |
| 216 | 654433,53 | 1234037,21 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:167 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 219 | 218 | 23,35 | — | — |
| 218 | 217 | 37,47 | — | — |
| 217 | н160У | 37,11 | — | — |
| н160У | н161У | 2,76 | — | — |
| н161У | н162У | 57,60 | — | — |
| н162У | н163У | 4,92 | — | — |
| н163У | 219 | 36,68 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:167 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская обл, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, д 56а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2429±17 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 17 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2429 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:179 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация нежилого здания - Детской школы искусств |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:167 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:167 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:168 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н57У | — | — | 654314,31 | 1234075,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н58У | — | — | 654315,61 | 1234113,28 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н59У | — | — | 654259,19 | 1234117,95 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н60У | — | — | 654257,87 | 1234098,40 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н61У | — | — | 654260,08 | 1234098,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н62У | — | — | 654258,72 | 1234079,17 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н57У | — | — | 654314,31 | 1234075,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 86 | 654316,49 | 1234070,33 | — | — | — | — | — |
| 87 | 654317,06 | 1234109,80 | — | — | — | — | — |
| 88 | 654263,17 | 1234113,26 | — | — | — | — | — |
| 89 | 654262,30 | 1234093,68 | — | — | — | — | — |
| 90 | 654264,51 | 1234093,53 | — | — | — | — | — |
| 91 | 654263,47 | 1234072,56 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:168 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н57У | н58У | 37,56 | — | — |
| н58У | н59У | 56,61 | — | — |
| н59У | н60У | 19,59 | — | — |
| н60У | н61У | 2,22 | — | — |
| н61У | н62У | 19,08 | — | — |
| н62У | н57У | 55,70 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:168 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская обл, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, д 82 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2141±16 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 16 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2140 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 1 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:178 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация многоквартирного жилого дома |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:168 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:168 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:170 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н152У | — | — | 654469,58 | 1234014,79 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н153У | — | — | 654470,37 | 1234023,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н154У | — | — | 654458,41 | 1234024,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н155У | — | — | 654457,63 | 1234016,05 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н152У | — | — | 654469,58 | 1234014,79 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 203 | 654464,68 | 1234016,01 | — | — | — | — | — |
| 204 | 654464,61 | 1234024,34 | — | — | — | — | — |
| 205 | 654452,59 | 1234024,36 | — | — | — | — | — |
| 206 | 654452,67 | 1234016,03 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:170 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н152У | н153У | 8,33 | — | — |
| н153У | н154У | 12,03 | — | — |
| н154У | н155У | 8,33 | — | — |
| н155У | н152У | 12,02 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:170 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Рыбацкая, д 119 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 100±4 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 4 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 100 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1135 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Жилая застройка и обслуживание жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:170 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:170 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:694 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н40У | — | — | 654078,64 | 1234090,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н41У | — | — | 654079,94 | 1234104,20 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н42У | — | — | 654050,08 | 1234107,23 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н43У | — | — | 654048,76 | 1234093,31 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н40У | — | — | 654078,64 | 1234090,25 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 60 | 654078,23 | 1234086,76 | — | — | — | — | — |
| 61 | 654079,53 | 1234100,71 | — | — | — | — | — |
| 62 | 654049,67 | 1234103,74 | — | — | — | — | — |
| 63 | 654048,35 | 1234089,82 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:694 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н40У | н41У | 14,01 | — | — |
| н41У | н42У | 30,01 | — | — |
| н42У | н43У | 13,98 | — | — |
| н43У | н40У | 30,04 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:694 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская обл, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, 90А |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 420±7 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 7 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 420 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:289 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация прачечной |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:694 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:694 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:709 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н180У | — | — | 654688,43 | 1234038,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н181У | — | — | 654690,99 | 1234069,30 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н182У | — | — | 654656,47 | 1234072,14 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н183У | — | — | 654653,73 | 1234041,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н180У | — | — | 654688,43 | 1234038,15 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 238 | 654688,22 | 1234036,91 | — | — | — | — | — |
| 239 | 654690,78 | 1234068,06 | — | — | — | — | — |
| 240 | 654656,26 | 1234070,90 | — | — | — | — | — |
| 241 | 654653,52 | 1234039,77 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:709 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н180У | н181У | 31,26 | — | — |
| н181У | н182У | 34,64 | — | — |
| н182У | н183У | 31,25 | — | — |
| н183У | н180У | 34,82 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:709 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская обл, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, 52 а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1085±12 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 12 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1085 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:291 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Эксплуатация модельной центральной районной библиотеки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:709 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:709 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н252У | — | — | 654886,84 | 1233971,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н253У | — | — | 654896,73 | 1233977,31 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н254У | — | — | 654897,00 | 1233989,32 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н255У | — | — | 654872,09 | 1233980,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н256У | — | — | 654871,68 | 1233971,51 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н252У | — | — | 654886,84 | 1233971,03 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 306 | 654896,73 | 1233972,78 | — | — | — | — | — |
| 307 | 654897,00 | 1233984,79 | — | — | — | — | — |
| 308 | 654872,09 | 1233975,55 | — | — | — | — | — |
| 309 | 654871,68 | 1233966,98 | — | — | — | — | — |
| 310 | 654886,84 | 1233966,50 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н252У | н253У | 11,72 | — | — |
| н253У | н254У | 12,01 | — | — |
| н254У | н255У | 26,57 | — | — |
| н255У | н256У | 8,58 | — | — |
| н256У | н252У | 15,17 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Ленина, д 2Б |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 304±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 304 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1094 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | для эксплуатации гаража |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1115 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н67У | — | — | 654163,78 | 1234071,41 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н68У | — | — | 654164,27 | 1234077,83 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н12У | — | — | 654161,39 | 1234078,01 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н69У | — | — | 654160,78 | 1234078,06 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н70У | — | — | 654160,35 | 1234071,60 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н67У | — | — | 654163,78 | 1234071,41 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 92 | 654164,02 | 1234063,96 | — | — | — | — | — |
| 93 | 654165,03 | 1234070,47 | — | — | — | — | — |
| 94 | 654161,68 | 1234070,98 | — | — | — | — | — |
| 95 | 654160,68 | 1234064,46 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н67У | н68У | 6,44 | — | — |
| н68У | н12У | 2,89 | — | — |
| н12У | н69У | 0,61 | — | — |
| н69У | н70У | 6,47 | — | — |
| н70У | н67У | 3,44 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Вакканай |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 22±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 22 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | обслуживание жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1124 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н71У | — | — | 654170,66 | 1234070,95 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н72У | — | — | 654171,11 | 1234077,39 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н73У | — | — | 654167,69 | 1234077,60 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н74У | — | — | 654167,24 | 1234071,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н71У | — | — | 654170,66 | 1234070,95 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 14 | 654170,65 | 1234062,93 | — | — | — | — | — |
| 96 | 654171,67 | 1234069,45 | — | — | — | — | — |
| 97 | 654168,33 | 1234069,97 | — | — | — | — | — |
| 98 | 654167,33 | 1234063,45 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н71У | н72У | 6,46 | — | — |
| н72У | н73У | 3,43 | — | — |
| н73У | н74У | 6,43 | — | — |
| н74У | н71У | 3,43 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Вакканай |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 22±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 22 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1129 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Обслуживание жилой застройки |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1125 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н52У | — | — | 654119,96 | 1234034,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н53У | — | — | 654134,73 | 1234067,58 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 78 | 654136,90 | 1234083,10 | 654136,90 | 1234083,10 | — | — | — |
| 79 | 654133,80 | 1234083,32 | 654133,80 | 1234083,32 | — | — | — |
| 74 | 654132,52 | 1234073,46 | 654132,52 | 1234073,46 | — | — | — |
| 75 | 654098,25 | 1234075,92 | 654098,25 | 1234075,92 | — | — | — |
| 80 | 654097,70 | 1234067,66 | — | — | — | — | — |
| 81 | 654089,79 | 1234054,39 | — | — | — | — | — |
| 76 | 654126,11 | 1234034,86 | — | — | — | — | — |
| 77 | 654132,82 | 1234051,56 | — | — | — | — | — |
| н54У | — | — | 654098,16 | 1234067,61 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н55У | — | — | 654088,76 | 1234051,58 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н56У | — | — | 654091,23 | 1234048,50 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н52У | — | — | 654119,96 | 1234034,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н52У | н53У | 36,37 | — | — |
| н53У | 78 | 15,67 | — | — |
| 78 | 79 | 3,11 | — | — |
| 79 | 74 | 9,94 | — | — |
| 74 | 75 | 34,36 | — | — |
| 75 | н54У | 8,31 | — | — |
| н54У | н55У | 18,58 | — | — |
| н55У | н56У | 3,95 | — | — |
| н56У | н52У | 32,03 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | Сахалинская обл., Невельский р-н, г. Невельск, ул. Ленина |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | — |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 1255±12 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 12 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 1255 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1116 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Производственная деятельность |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1128 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н126У | — | — | 654388,54 | 1234007,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н127У | — | — | 654389,48 | 1234026,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н128У | — | — | 654367,42 | 1234028,26 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 180 | — | — | 654366,54 | 1234023,57 | — | — | — |
| 178 | 654348,16 | 1234024,88 | 654348,16 | 1234024,88 | — | — | — |
| 179 | 654346,55 | 1234004,72 | — | — | — | — | — |
| 176 | 654382,91 | 1234001,69 | — | — | — | — | — |
| 177 | 654384,52 | 1234022,27 | — | — | — | — | — |
| н129У | — | — | 654347,43 | 1234010,74 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н126У | — | — | 654388,54 | 1234007,52 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н126У | н127У | 19,32 | — | — |
| н127У | н128У | 22,11 | — | — |
| н128У | 180 | 4,77 | — | — |
| 180 | 178 | 18,43 | — | — |
| 178 | н129У | 14,16 | — | — |
| н129У | н126У | 41,24 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Рыбацкая |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 697±10 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 10 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 745 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | -48 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Производственная деятельность |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1130 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н156У | — | — | 654384,27 | 1234094,43 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н157У | — | — | 654385,26 | 1234107,71 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н158У | — | — | 654350,29 | 1234110,59 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н159У | — | — | 654349,29 | 1234097,31 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н156У | — | — | 654384,27 | 1234094,43 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 207 | 654383,86 | 1234091,34 | — | — | — | — | — |
| 208 | 654384,85 | 1234104,62 | — | — | — | — | — |
| 209 | 654349,88 | 1234107,50 | — | — | — | — | — |
| 210 | 654348,88 | 1234094,22 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н156У | н157У | 13,32 | — | — |
| н157У | н158У | 35,09 | — | — |
| н158У | н159У | 13,32 | — | — |
| н159У | н156У | 35,10 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Ленина, д 76 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 467±8 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 8 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 467 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Жилая застройка |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1140 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н262У | — | — | 654947,67 | 1234014,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н263У | — | — | 654940,11 | 1234007,50 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н264У | — | — | 654938,71 | 1234003,30 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н265У | — | — | 654943,56 | 1233998,31 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н266У | — | — | 654965,55 | 1234016,73 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н267У | — | — | 654958,46 | 1234024,71 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н262У | — | — | 654947,67 | 1234014,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 316 | 654963,80 | 1234012,60 | — | — | — | — | — |
| 317 | 654957,19 | 1234020,98 | — | — | — | — | — |
| 318 | 654945,84 | 1234011,82 | — | — | — | — | — |
| 319 | 654937,86 | 1234004,88 | — | — | — | — | — |
| 320 | 654936,22 | 1234000,77 | — | — | — | — | — |
| 321 | 654940,77 | 1233995,50 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н262У | н263У | 10,58 | — | — |
| н263У | н264У | 4,43 | — | — |
| н264У | н265У | 6,96 | — | — |
| н265У | н266У | 28,69 | — | — |
| н266У | н267У | 10,67 | — | — |
| н267У | н262У | 14,58 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г. Невельск, ул. Ленина, 2а |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 284±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 284 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1092 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Предпринимательство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1344 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н134У | — | — | 654409,36 | 1234033,13 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н135У | — | — | 654409,64 | 1234037,36 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н136У | — | — | 654403,68 | 1234037,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н137У | — | — | 654403,44 | 1234033,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н134У | — | — | 654409,36 | 1234033,13 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 189 | 654408,07 | 1234030,66 | — | — | — | — | — |
| 190 | 654408,35 | 1234034,89 | — | — | — | — | — |
| 191 | 654402,39 | 1234035,34 | — | — | — | — | — |
| 192 | 654402,15 | 1234031,09 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н134У | н135У | 4,24 | — | — |
| н135У | н136У | 5,98 | — | — |
| н136У | н137У | 4,26 | — | — |
| н137У | н134У | 5,94 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская обл., Невельский гнородской округ, г. Невельск, ул. Советская, 202, гараж №3 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 25±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 25 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1350 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1349 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н220У | — | — | 654788,57 | 1234072,42 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н221У | — | — | 654783,84 | 1234072,93 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н222У | — | — | 654783,65 | 1234070,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н223У | — | — | 654788,37 | 1234069,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н220У | — | — | 654788,57 | 1234072,42 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 276 | 654781,98 | 1234068,16 | — | — | — | — | — |
| 277 | 654782,18 | 1234070,77 | — | — | — | — | — |
| 278 | 654777,45 | 1234071,28 | — | — | — | — | — |
| 279 | 654777,26 | 1234068,69 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н220У | н221У | 4,76 | — | — |
| н221У | н222У | 2,60 | — | — |
| н222У | н223У | 4,75 | — | — |
| н223У | н220У | 2,62 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская обл., Невельский р-н., г. Невельск, ул. Ленина. |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 12±1 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 1 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 12 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Обслуживание перевозок пассажиров |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1351 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н15У | — | — | 654226,04 | 1234028,14 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н16У | — | — | 654227,07 | 1234040,87 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н17У | — | — | 654244,51 | 1234039,64 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н18У | — | — | 654246,56 | 1234058,31 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н19У | — | — | 654142,02 | 1234066,21 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н20У | — | — | 654138,95 | 1234026,96 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н21У | — | — | 654173,09 | 1234024,86 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н22У | — | — | 654173,91 | 1234032,66 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н15У | — | — | 654226,04 | 1234028,14 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 1 | 654247,56 | 1234051,94 | — | — | — | — | — |
| 2 | 654197,94 | 1234058,96 | — | — | — | — | — |
| 14 | 654170,65 | 1234062,93 | — | — | — | — | — |
| 15 | 654139,74 | 1234065,50 | — | — | — | — | — |
| 16 | 654135,61 | 1234021,93 | — | — | — | — | — |
| 17 | 654175,46 | 1234022,41 | — | — | — | — | — |
| 18 | 654175,31 | 1234027,94 | — | — | — | — | — |
| 19 | 654198,26 | 1234027,57 | — | — | — | — | — |
| 20 | 654198,74 | 1234035,37 | — | — | — | — | — |
| 21 | 654227,56 | 1234032,41 | — | — | — | — | — |
| 22 | 654227,60 | 1234036,78 | — | — | — | — | — |
| 23 | 654245,08 | 1234036,54 | — | — | — | — | — |
| 24 | 654247,49 | 1234050,24 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н15У | н16У | 12,77 | — | — |
| н16У | н17У | 17,48 | — | — |
| н17У | н18У | 18,78 | — | — |
| н18У | н19У | 104,84 | — | — |
| н19У | н20У | 39,37 | — | — |
| н20У | н21У | 34,20 | — | — |
| н21У | н22У | 7,84 | — | — |
| н22У | н15У | 52,33 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г. Невельск, ул. Вакканай, д. 6 |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 3321±20 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 20 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 3321 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:278 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | среднеэтажная жилая застройка (Код 2.5) |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1355 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н137У | — | — | 654403,44 | 1234033,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н136У | — | — | 654403,68 | 1234037,81 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н138У | — | — | 654395,25 | 1234038,41 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н139У | — | — | 654395,01 | 1234034,19 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н137У | — | — | 654403,44 | 1234033,56 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 192 | 654402,15 | 1234031,09 | — | — | — | — | — |
| 191 | 654402,39 | 1234035,34 | — | — | — | — | — |
| 193 | 654393,96 | 1234035,94 | — | — | — | — | — |
| 194 | 654393,72 | 1234031,72 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н137У | н136У | 4,26 | — | — |
| н136У | н138У | 8,45 | — | — |
| н138У | н139У | 4,23 | — | — |
| н139У | н137У | 8,45 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 36±2 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 2 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 36 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000016:1358 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Объекты гаражного назначения |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1356 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н23У | — | — | 654242,53 | 1234008,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н24У | — | — | 654241,58 | 1234016,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н15У | — | — | 654226,04 | 1234028,14 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н22У | — | — | 654173,91 | 1234032,66 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н21У | — | — | 654173,09 | 1234024,86 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н20У | — | — | 654138,95 | 1234026,96 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н25У | — | — | 654139,51 | 1234010,39 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 30 | 654155,70 | 1234007,66 | 654155,70 | 1234007,66 | — | — | — |
| 31 | 654155,99 | 1234003,70 | — | — | — | — | — |
| 32 | 654196,99 | 1234006,41 | — | — | — | — | — |
| 25 | 654239,79 | 1234007,25 | — | — | — | — | — |
| 26 | 654238,90 | 1234020,33 | — | — | — | — | — |
| 21 | 654227,56 | 1234032,41 | — | — | — | — | — |
| 20 | 654198,74 | 1234035,37 | — | — | — | — | — |
| 27 | 654198,49 | 1234031,26 | — | — | — | — | — |
| 19 | 654198,26 | 1234027,57 | — | — | — | — | — |
| 18 | 654175,31 | 1234027,94 | — | — | — | — | — |
| 17 | 654175,46 | 1234022,41 | — | — | — | — | — |
| 28 | 654142,96 | 1234021,76 | — | — | — | — | — |
| 29 | 654141,18 | 1234009,90 | — | — | — | — | — |
| н26У | — | — | 654155,93 | 1234006,49 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н23У | — | — | 654242,53 | 1234008,34 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н23У | н24У | 8,53 | — | — |
| н24У | н15У | 19,23 | — | — |
| н15У | н22У | 52,33 | — | — |
| н22У | н21У | 7,84 | — | — |
| н21У | н20У | 34,20 | — | — |
| н20У | н25У | 16,58 | — | — |
| н25У | 30 | 16,42 | — | — |
| 30 | н26У | 1,19 | — | — |
| н26У | н23У | 86,62 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский р-н, г Невельск, ул Вакканай |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 2054±16 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 16 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 2054 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Охрана Государственной границы Российской Федерации |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1359 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н44У | — | — | 654041,28 | 1234093,36 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н45У | — | — | 654042,98 | 1234115,29 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н46У | — | — | 654031,01 | 1234116,22 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н47У | — | — | 654029,32 | 1234094,29 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н44У | — | — | 654041,28 | 1234093,36 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 64 | 654041,69 | 1234090,49 | — | — | — | — | — |
| 65 | 654043,39 | 1234112,42 | — | — | — | — | — |
| 66 | 654031,42 | 1234113,35 | — | — | — | — | — |
| 67 | 654029,73 | 1234091,42 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н44У | н45У | 22,00 | — | — |
| н45У | н46У | 12,01 | — | — |
| н46У | н47У | 22,00 | — | — |
| н47У | н44У | 12,00 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Ленина |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 264±6 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 6 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 264 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Предпринимательство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1360 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н177У | — | — | 654691,49 | 1234005,40 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н173У | — | — | 654692,02 | 1234012,08 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н178У | — | — | 654682,75 | 1234012,82 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н179У | — | — | 654682,22 | 1234006,13 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н177У | — | — | 654691,49 | 1234005,40 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 231 | 654691,40 | 1234009,61 | — | — | — | — | — |
| 235 | 654682,13 | 1234010,35 | — | — | — | — | — |
| 236 | 654681,60 | 1234003,66 | — | — | — | — | — |
| 237 | 654690,87 | 1234002,93 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н177У | н173У | 6,70 | — | — |
| н173У | н178У | 9,30 | — | — |
| н178У | н179У | 6,71 | — | — |
| н179У | н177У | 9,30 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, ул Советская |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 62±3 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 3 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 62 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Государственное управление (код 3.8.1) |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1363 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | **Зона №** 1 | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м | Описание закрепления точки |
| содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ | |
| X | Y | X | Y |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| н232У | — | — | 654848,66 | 1234025,50 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н233У | — | — | 654853,19 | 1234042,60 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н234У | — | — | 654836,00 | 1234047,06 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н235У | — | — | 654831,47 | 1234030,16 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н232У | — | — | 654848,66 | 1234025,50 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
|  | | | | | | | |
| н224У | — | — | 654844,08 | 1234030,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н225У | — | — | 654846,18 | 1234037,69 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н226У | — | — | 654836,08 | 1234040,91 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н227У | — | — | 654834,02 | 1234034,11 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н228У | — | — | 654837,37 | 1234033,05 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н229У | — | — | 654836,40 | 1234029,80 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н230У | — | — | 654839,73 | 1234028,72 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н231У | — | — | 654840,75 | 1234031,97 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| н224У | — | — | 654844,08 | 1234030,90 | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м | — |
| 280 | 654847,52 | 1234022,80 | — | — | — | — | — |
| 281 | 654851,68 | 1234038,40 | — | — | — | — | — |
| 282 | 654832,47 | 1234043,74 | — | — | — | — | — |
| 283 | 654829,67 | 1234027,45 | — | — | — | — | — |
| 284 | 654839,12 | 1234026,87 | — | — | — | — | — |
| 285 | 654840,14 | 1234030,12 | — | — | — | — | — |
| 286 | 654843,47 | 1234029,05 | — | — | — | — | — |
| 287 | 654845,57 | 1234035,84 | — | — | — | — | — |
| 288 | 654835,47 | 1234039,06 | — | — | — | — | — |
| 289 | 654833,41 | 1234032,26 | — | — | — | — | — |
| 290 | 654836,76 | 1234031,20 | — | — | — | — | — |
| 291 | 654835,79 | 1234027,95 | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 | | | | |
| Обозначение части границ | | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границ | Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное) |
| от т. | до т. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н232У | н233У | 17,69 | — | — |
| н233У | н234У | 17,76 | — | — |
| н234У | н235У | 17,50 | — | — |
| н235У | н232У | 17,81 | — | — |
|  | | | | |
| н224У | н225У | 7,11 | — | — |
| н225У | н226У | 10,60 | — | — |
| н226У | н227У | 7,11 | — | — |
| н227У | н228У | 3,51 | — | — |
| н228У | н229У | 3,39 | — | — |
| н229У | н230У | 3,50 | — | — |
| н230У | н231У | 3,41 | — | — |
| н231У | н224У | 3,50 | — | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 | | |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес земельного участка | — |
| 1.1. | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский городской округ, г Невельск, пер Почтовый |
| 1.2. | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | — |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади(**Р** ± **ΔР**), **м2** | 226±5 |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (**ΔР**), м2 | ΔP = = = 5 |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (**Ркад**), **м2** | 226 |
| 5. | Оценка расхождения **Р** и **Ркад (Р – Ркад), м2** | 0 |
| 6. | Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (**Рмин и Рмакс), м2** | — |
| 7. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | 65:07:0000000:224 |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | Предпринимательство |
| 8.1. | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | — |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | — |
| 10. | Иные сведения | В отношении земельного участка с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 была выявлена реестровая ошибка. Ошибка заключаются в том, что фактическое местоположение земельного участка не соответствуют его координатному описанию, а именно: граница земельного участка по сведениям ЕГРН пересекает строение, которое расположено на данном земельном участке. Таким образом, после исправления реестровой ошибки граница земельного участка проходит по стене строения. Площадь земельного участка также не изменилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 65:07:0000016:1364 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:224 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н141О | — | — | — | 654843,70 | 1234029,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н142О | — | — | — | 654847,83 | 1234043,13 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н143О | — | — | — | 654837,48 | 1234046,44 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н144О | — | — | — | 654833,40 | 1234032,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н145О | — | — | — | 654836,99 | 1234031,60 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н146О | — | — | — | 654836,61 | 1234030,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н147О | — | — | — | 654839,94 | 1234029,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н148О | — | — | — | 654840,37 | 1234030,52 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н141О | — | — | — | 654843,70 | 1234029,45 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:224 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:1364, 65:07:0000016:16 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, пер. Почтовый, д. 1 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | кафе |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:224 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:225 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н278О | — | — | — | 654692,90 | 1234074,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н279О | — | — | — | 654693,31 | 1234080,94 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н280О | — | — | — | 654686,63 | 1234081,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н281О | — | — | — | 654686,16 | 1234074,53 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н278О | — | — | — | 654692,90 | 1234074,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:225 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:139 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, пер. Правдинский, д. 2 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | цветочный магазин |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:225 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:234 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н149О | — | — | — | 654966,24 | 1234016,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н150О | — | — | — | 654971,35 | 1234020,67 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н151О | — | — | — | 654967,25 | 1234025,69 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н152О | — | — | — | 654962,14 | 1234021,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н149О | — | — | — | 654966,24 | 1234016,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:234 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:22 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 2А |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | торговый киоск |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:234 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:264 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н153О | — | — | — | 654978,07 | 1234027,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н154О | — | — | — | 654974,54 | 1234031,27 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н155О | — | — | — | 654967,33 | 1234025,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н156О | — | — | — | 654970,73 | 1234021,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н153О | — | — | — | 654978,07 | 1234027,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:264 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:24 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, г Невельск, ул Ленина, Невельский городской округ |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | Невельский городской округ |
| 6. | Иные сведения | торговый киоск |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000000:264 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:172 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н157О | — | — | — | 654630,96 | 1234046,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н158О | — | — | — | 654651,93 | 1234078,30 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н159О | — | — | — | 654639,39 | 1234086,47 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н160О | — | — | — | 654634,53 | 1234079,33 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н161О | — | — | — | 654633,11 | 1234080,35 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н162О | — | — | — | 654629,53 | 1234075,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н163О | — | — | — | 654624,28 | 1234078,64 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н164О | — | — | — | 654618,66 | 1234069,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н165О | — | — | — | 654624,15 | 1234066,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н166О | — | — | — | 654620,58 | 1234060,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н167О | — | — | — | 654623,12 | 1234059,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н168О | — | — | — | 654619,27 | 1234053,30 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н157О | — | — | — | 654630,96 | 1234046,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:172 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:20 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 52 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | административное здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:172 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:173 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н169О | — | — | — | 654875,50 | 1233998,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н170О | — | — | — | 654876,20 | 1234007,53 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н171О | — | — | — | 654859,07 | 1234009,00 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н172О | — | — | — | 654859,17 | 1234011,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н173О | — | — | — | 654856,80 | 1234011,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н174О | — | — | — | 654856,13 | 1233999,67 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н169О | — | — | — | 654875,50 | 1233998,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:173 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:157 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 70 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | административное здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:173 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:174 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н175О | — | — | — | 654858,60 | 1233970,35 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н176О | — | — | — | 654859,63 | 1233989,31 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н177О | — | — | — | 654851,39 | 1233989,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н178О | — | — | — | 654850,97 | 1233982,72 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н179О | — | — | — | 654848,14 | 1233982,97 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н180О | — | — | — | 654847,47 | 1233971,22 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н175О | — | — | — | 654858,60 | 1233970,35 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:174 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:157 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 70 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | административно-производственное здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:174 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:175 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н181О | — | — | — | 654871,38 | 1233979,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н182О | — | — | — | 654871,77 | 1233988,62 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н183О | — | — | — | 654861,36 | 1233989,14 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н184О | — | — | — | 654861,00 | 1233980,48 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н181О | — | — | — | 654871,38 | 1233979,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:175 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:157 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 70 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | производственное здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:175 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:176 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н185О | — | — | — | 654877,74 | 1233989,33 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н186О | — | — | — | 654878,10 | 1233997,81 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н187О | — | — | — | 654871,87 | 1233998,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н188О | — | — | — | 654871,50 | 1233989,62 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н185О | — | — | — | 654877,74 | 1233989,33 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:176 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:157 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 70 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | производственное здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:176 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:177 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н189О | — | — | — | 654389,99 | 1234038,29 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н190О | — | — | — | 654390,58 | 1234048,00 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н191О | — | — | — | 654375,15 | 1234049,00 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н192О | — | — | — | 654374,53 | 1234039,32 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н189О | — | — | — | 654389,99 | 1234038,29 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:177 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:150 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 210 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | нежилое здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:177 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:178 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н197О | — | — | — | 654312,51 | 1234099,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н198О | — | — | — | 654313,13 | 1234113,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н199О | — | — | — | 654260,78 | 1234117,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н200О | — | — | — | 654259,95 | 1234103,14 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н197О | — | — | — | 654312,51 | 1234099,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:178 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:168 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 82 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | МЖД |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:178 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:179 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н201О | — | — | — | 654481,32 | 1234066,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н202О | — | — | — | 654483,38 | 1234088,30 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н203О | — | — | — | 654451,44 | 1234092,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н204О | — | — | — | 654448,96 | 1234069,95 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н201О | — | — | — | 654481,32 | 1234066,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:179 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:167 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 56а |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | дом творчества |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:179 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:214 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н205О | — | — | — | 654625,80 | 1233998,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н206О | — | — | — | 654628,88 | 1234001,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н207О | — | — | — | 654631,66 | 1234000,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н208О | — | — | — | 654632,49 | 1234012,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н209О | — | — | — | 654625,18 | 1234019,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н210О | — | — | — | 654615,32 | 1234009,05 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н205О | — | — | — | 654625,80 | 1233998,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:214 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Рыбацкая, д. 113а |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | ЗАГС |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:214 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:251 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н211О | — | — | — | 654642,23 | 1233999,80 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н212О | — | — | — | 654642,85 | 1234011,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н213О | — | — | — | 654632,67 | 1234011,86 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н214О | — | — | — | 654631,82 | 1234000,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н211О | — | — | — | 654642,23 | 1233999,80 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:251 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:119 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Рыбацкая, д. 111 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Росреестр |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:251 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:273 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н215О | — | — | — | 654748,36 | 1234011,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н216О | — | — | — | 654750,83 | 1234041,49 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н217О | — | — | — | 654771,33 | 1234039,82 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н218О | — | — | — | 654772,81 | 1234059,16 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н219О | — | — | — | 654712,49 | 1234064,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н220О | — | — | — | 654710,99 | 1234044,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н221О | — | — | — | 654730,28 | 1234043,14 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н222О | — | — | — | 654728,44 | 1234012,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н215О | — | — | — | 654748,36 | 1234011,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:273 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:165, 65:07:0000016:11 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 50а |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | поликлиника |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:273 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:275 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н193О | — | — | — | 654345,49 | 1234028,52 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н194О | — | — | — | 654350,03 | 1234082,52 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н195О | — | — | — | 654336,42 | 1234083,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н196О | — | — | — | 654331,68 | 1234029,76 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н193О | — | — | — | 654345,49 | 1234028,52 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:275 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:1352 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Вакканай, д. 1 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | МЖД |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:275 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:278 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н223О | — | — | — | 654244,32 | 1234041,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н224О | — | — | — | 654245,97 | 1234056,65 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н225О | — | — | — | 654144,73 | 1234064,92 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н226О | — | — | — | 654143,29 | 1234050,74 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н223О | — | — | — | 654244,32 | 1234041,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:278 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:1355 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Вакканай, д. 6 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | МЖД |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:278 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:279 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н227О | — | — | — | 654527,18 | 1234041,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н228О | — | — | — | 654530,07 | 1234073,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н229О | — | — | — | 654525,74 | 1234084,38 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н230О | — | — | — | 654513,54 | 1234085,41 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н231О | — | — | — | 654513,68 | 1234087,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н232О | — | — | — | 654484,13 | 1234090,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н233О | — | — | — | 654481,69 | 1234065,41 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н234О | — | — | — | 654496,77 | 1234063,95 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н235О | — | — | — | 654494,93 | 1234044,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н227О | — | — | — | 654527,18 | 1234041,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:279 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:795 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 54а |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | ДК |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:279 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:280 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н236О | — | — | — | 654660,94 | 1234017,97 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н237О | — | — | — | 654661,71 | 1234027,65 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н238О | — | — | — | 654644,54 | 1234029,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н239О | — | — | — | 654644,47 | 1234028,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н240О | — | — | — | 654637,02 | 1234029,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н241О | — | — | — | 654636,20 | 1234021,42 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н242О | — | — | — | 654643,98 | 1234020,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н243О | — | — | — | 654643,89 | 1234019,41 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н236О | — | — | — | 654660,94 | 1234017,97 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:280 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:160 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 82 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Административное здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:280 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:287 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н252О | — | — | — | 654087,78 | 1234114,66 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н253О | — | — | — | 654088,72 | 1234129,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н254О | — | — | — | 654071,28 | 1234130,67 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н255О | — | — | — | 654071,51 | 1234134,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н256О | — | — | — | 654060,02 | 1234135,33 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н257О | — | — | — | 654058,53 | 1234113,79 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н258О | — | — | — | 654074,09 | 1234112,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н259О | — | — | — | 654074,36 | 1234115,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н252О | — | — | — | 654087,78 | 1234114,66 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:287 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:156 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 90 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Баня |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:287 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:288 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н264О | — | — | — | 654109,05 | 1234117,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н265О | — | — | — | 654110,02 | 1234129,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н266О | — | — | — | 654104,84 | 1234130,02 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н267О | — | — | — | 654103,85 | 1234118,28 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н264О | — | — | — | 654109,05 | 1234117,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:288 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | — |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 90б |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Котельная |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:288 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:289 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н260О | — | — | — | 654078,64 | 1234090,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н261О | — | — | — | 654079,94 | 1234104,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н262О | — | — | — | 654050,08 | 1234107,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н263О | — | — | — | 654048,76 | 1234093,31 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н260О | — | — | — | 654078,64 | 1234090,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:289 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:694 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 90а |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | прачечная |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:289 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:291 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н244О | — | — | — | 654687,15 | 1234040,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н245О | — | — | — | 654689,55 | 1234068,48 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н246О | — | — | — | 654661,17 | 1234071,13 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н247О | — | — | — | 654658,59 | 1234043,66 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н244О | — | — | — | 654687,15 | 1234040,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:291 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:709 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 52а |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Библиотека |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:291 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:293 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н268О | — | — | — | 654230,12 | 1234078,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н269О | — | — | — | 654231,36 | 1234093,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н270О | — | — | — | 654238,75 | 1234092,35 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н271О | — | — | — | 654239,78 | 1234107,76 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н272О | — | — | — | 654202,59 | 1234111,04 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н273О | — | — | — | 654199,51 | 1234081,05 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н268О | — | — | — | 654230,12 | 1234078,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:293 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:149 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 86 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Детский сад №16 "Малышка" |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:293 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:796 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н248О | — | — | — | 654690,44 | 1234013,05 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н249О | — | — | — | 654691,47 | 1234026,82 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н250О | — | — | — | 654673,18 | 1234028,26 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н251О | — | — | — | 654672,14 | 1234014,50 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н248О | — | — | — | 654690,44 | 1234013,05 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:796 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:140 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н Невельский, г Невельск, ул Советская, д 80 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Нежилое здание |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:796 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1078 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н282О | — | — | — | 654202,84 | 1234120,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н283О | — | — | — | 654202,94 | 1234122,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н284О | — | — | — | 654199,67 | 1234123,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н285О | — | — | — | 654199,70 | 1234124,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н286О | — | — | — | 654190,14 | 1234125,19 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н287О | — | — | — | 654190,12 | 1234123,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н288О | — | — | — | 654190,12 | 1234120,50 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н282О | — | — | — | 654202,84 | 1234120,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1078 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:5 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Ленина, д. 86 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Магазин "рассвет" |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1078 : | |
| 1. | — |

|  |
| --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1086 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозначение характерных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н274О | — | — | — | 654809,27 | 1234005,12 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н275О | — | — | — | 654810,32 | 1234017,32 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н276О | — | — | — | 654794,09 | 1234018,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н277О | — | — | — | 654793,06 | 1234006,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н274О | — | — | — | 654809,27 | 1234005,12 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1086 | | |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид объекта недвижимости | здание |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016:23 |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 65:07:0000016 |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | — |
| 5.1. | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | Сахалинская область, р-н. Невельский, г. Невельск, ул. Советская, д. 74 |
| 5.2. | Дополнительные сведения о местоположении | — |
| 6. | Иные сведения | Административное здание Федеральной службы безопасности России |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1086 : | |
| 1. | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1077 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н23О | — | — | — | 654394,68 | 1234067,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н24О | — | — | — | 654395,64 | 1234084,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н25О | — | — | — | 654389,35 | 1234085,18 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н26О | — | — | — | 654388,38 | 1234067,98 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н23О | — | — | — | 654394,68 | 1234067,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 23 | 654394,47 | 1234063,10 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 654395,43 | 1234080,30 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 654389,14 | 1234080,65 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 654388,17 | 1234063,45 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1077 |
| 1. Нежилое здание |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1077 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1082 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н19О | — | — | — | 654291,68 | 1234061,32 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н20О | — | — | — | 654291,88 | 1234067,76 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н21О | — | — | — | 654287,26 | 1234067,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н22О | — | — | — | 654287,02 | 1234061,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н19О | — | — | — | 654291,68 | 1234061,32 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 19 | 654296,83 | 1234056,17 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 654297,03 | 1234062,61 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 654292,41 | 1234062,84 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 654292,17 | 1234056,39 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1082 |
| 1. Гараж |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1082 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1092 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н127О | — | — | — | 654948,63 | 1234012,30 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н128О | — | — | — | 654940,06 | 1234004,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н129О | — | — | — | 654944,05 | 1234000,61 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н130О | — | — | — | 654964,58 | 1234017,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н131О | — | — | — | 654960,08 | 1234022,68 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н132О | — | — | — | 654954,83 | 1234017,92 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н133О | — | — | — | 654952,40 | 1234018,84 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н134О | — | — | — | 654947,99 | 1234014,77 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н127О | — | — | — | 654948,63 | 1234012,30 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 127 | 654962,89 | 1234013,64 | — | — | — | — | — | — |
| 128 | 654958,68 | 1234018,86 | — | — | — | — | — | — |
| 129 | 654953,16 | 1234014,42 | — | — | — | — | — | — |
| 130 | 654950,79 | 1234015,48 | — | — | — | — | — | — |
| 131 | 654946,15 | 1234011,67 | — | — | — | — | — | — |
| 132 | 654946,65 | 1234009,17 | — | — | — | — | — | — |
| 133 | 654937,64 | 1234001,93 | — | — | — | — | — | — |
| 134 | 654941,39 | 1233997,77 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1092 |
| 1. Нежилое здание |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1092 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1094 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н111О | — | — | — | 654878,57 | 1233972,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н112О | — | — | — | 654879,32 | 1233989,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н113О | — | — | — | 654872,52 | 1233989,48 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н114О | — | — | — | 654871,78 | 1233973,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н111О | — | — | — | 654878,57 | 1233972,75 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 111 | 654878,57 | 1233968,22 | — | — | — | — | — | — |
| 112 | 654879,32 | 1233984,50 | — | — | — | — | — | — |
| 113 | 654872,52 | 1233984,95 | — | — | — | — | — | — |
| 114 | 654871,78 | 1233968,57 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1094 |
| 1. Нежилое здание |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1094 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1096 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н53О | — | — | — | 654524,70 | 1234007,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н54О | — | — | — | 654526,00 | 1234021,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н55О | — | — | — | 654523,26 | 1234021,66 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н56О | — | — | — | 654523,41 | 1234023,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н57О | — | — | — | 654516,93 | 1234023,77 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н58О | — | — | — | 654516,80 | 1234022,28 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н59О | — | — | — | 654489,72 | 1234024,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н60О | — | — | — | 654489,57 | 1234023,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н61О | — | — | — | 654486,78 | 1234023,61 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н62О | — | — | — | 654485,35 | 1234008,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н63О | — | — | — | 654488,64 | 1234008,41 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н64О | — | — | — | 654488,75 | 1234009,48 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н65О | — | — | — | 654491,38 | 1234009,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н66О | — | — | — | 654491,28 | 1234008,16 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н67О | — | — | — | 654497,75 | 1234007,54 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н68О | — | — | — | 654498,03 | 1234010,43 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н69О | — | — | — | 654509,31 | 1234009,33 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н70О | — | — | — | 654509,15 | 1234007,64 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н71О | — | — | — | 654512,99 | 1234007,27 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н72О | — | — | — | 654513,15 | 1234008,96 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н53О | — | — | — | 654524,70 | 1234007,85 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 53 | 654521,61 | 1234002,90 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 654522,91 | 1234016,45 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 654520,17 | 1234016,71 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | 654520,32 | 1234018,20 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | 654513,84 | 1234018,82 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | 654513,71 | 1234017,33 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | 654486,63 | 1234019,93 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 654486,48 | 1234018,39 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | 654483,69 | 1234018,66 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | 654482,26 | 1234003,78 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 654485,55 | 1234003,46 | — | — | — | — | — | — |
| 64 | 654485,66 | 1234004,53 | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 654488,29 | 1234004,28 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | 654488,19 | 1234003,21 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | 654494,66 | 1234002,59 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | 654494,94 | 1234005,48 | — | — | — | — | — | — |
| 69 | 654506,22 | 1234004,38 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 654506,06 | 1234002,69 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | 654509,90 | 1234002,32 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | 654510,06 | 1234004,01 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1096 |
| 1. Административное здание ФНС России и Управления Федерального казначейства |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1096 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1097 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н73О | — | — | — | 654591,31 | 1234003,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н74О | — | — | — | 654592,95 | 1234019,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н75О | — | — | — | 654551,47 | 1234023,70 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н76О | — | — | — | 654549,84 | 1234007,44 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н77О | — | — | — | 654556,25 | 1234006,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н78О | — | — | — | 654556,58 | 1234010,06 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н79О | — | — | — | 654585,24 | 1234007,20 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н80О | — | — | — | 654584,92 | 1234003,89 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н73О | — | — | — | 654591,31 | 1234003,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 73 | 654589,45 | 1233999,13 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | 654591,09 | 1234015,44 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | 654549,61 | 1234019,58 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | 654547,98 | 1234003,32 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 654554,39 | 1234002,66 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | 654554,72 | 1234005,94 | — | — | — | — | — | — |
| 79 | 654583,38 | 1234003,08 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 654583,06 | 1233999,77 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1097 |
| 1. Нежилое здание |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1097 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1106 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н85О | — | — | — | 654813,78 | 1234036,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н86О | — | — | — | 654814,31 | 1234044,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н87О | — | — | — | 654816,36 | 1234044,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н88О | — | — | — | 654816,80 | 1234050,33 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н89О | — | — | — | 654816,22 | 1234050,38 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н90О | — | — | — | 654816,38 | 1234052,58 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н91О | — | — | — | 654814,91 | 1234052,69 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н92О | — | — | — | 654815,75 | 1234064,06 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н93О | — | — | — | 654815,20 | 1234064,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н94О | — | — | — | 654815,17 | 1234063,78 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н95О | — | — | — | 654804,36 | 1234064,58 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н96О | — | — | — | 654804,50 | 1234066,48 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н97О | — | — | — | 654797,64 | 1234066,99 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н98О | — | — | — | 654797,50 | 1234065,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н99О | — | — | — | 654791,01 | 1234065,58 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н100О | — | — | — | 654791,03 | 1234065,90 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н101О | — | — | — | 654790,48 | 1234065,93 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н102О | — | — | — | 654788,10 | 1234033,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н103О | — | — | — | 654790,60 | 1234033,65 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н104О | — | — | — | 654790,42 | 1234031,15 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н105О | — | — | — | 654792,01 | 1234031,04 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н106О | — | — | — | 654792,20 | 1234033,52 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н107О | — | — | — | 654806,61 | 1234032,46 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н108О | — | — | — | 654806,87 | 1234036,05 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н109О | — | — | — | 654810,32 | 1234035,80 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н110О | — | — | — | 654810,38 | 1234036,61 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н85О | — | — | — | 654813,78 | 1234036,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 85 | 654805,58 | 1234029,57 | — | — | — | — | — | — |
| 86 | 654805,84 | 1234033,16 | — | — | — | — | — | — |
| 87 | 654809,29 | 1234032,91 | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 654809,35 | 1234033,72 | — | — | — | — | — | — |
| 89 | 654812,75 | 1234033,47 | — | — | — | — | — | — |
| 90 | 654813,28 | 1234041,82 | — | — | — | — | — | — |
| 91 | 654815,33 | 1234041,66 | — | — | — | — | — | — |
| 92 | 654815,77 | 1234047,44 | — | — | — | — | — | — |
| 93 | 654815,19 | 1234047,49 | — | — | — | — | — | — |
| 94 | 654815,35 | 1234049,69 | — | — | — | — | — | — |
| 95 | 654813,88 | 1234049,80 | — | — | — | — | — | — |
| 96 | 654814,72 | 1234061,17 | — | — | — | — | — | — |
| 97 | 654814,17 | 1234061,21 | — | — | — | — | — | — |
| 98 | 654814,14 | 1234060,89 | — | — | — | — | — | — |
| 99 | 654803,33 | 1234061,69 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | 654803,47 | 1234063,59 | — | — | — | — | — | — |
| 101 | 654796,61 | 1234064,10 | — | — | — | — | — | — |
| 102 | 654796,47 | 1234062,21 | — | — | — | — | — | — |
| 103 | 654789,98 | 1234062,69 | — | — | — | — | — | — |
| 104 | 654790,00 | 1234063,01 | — | — | — | — | — | — |
| 105 | 654789,45 | 1234063,04 | — | — | — | — | — | — |
| 106 | 654787,07 | 1234030,94 | — | — | — | — | — | — |
| 107 | 654789,57 | 1234030,76 | — | — | — | — | — | — |
| 108 | 654789,39 | 1234028,26 | — | — | — | — | — | — |
| 109 | 654790,98 | 1234028,15 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | 654791,17 | 1234030,63 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1106 |
| 1. Торговый центр |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1106 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1116 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н9О | — | — | — | 654118,98 | 1234037,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н10О | — | — | — | 654122,52 | 1234046,44 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н11О | — | — | — | 654100,26 | 1234055,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н12О | — | — | — | 654098,02 | 1234050,09 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н13О | — | — | — | 654092,95 | 1234052,27 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н14О | — | — | — | 654091,60 | 1234049,06 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н9О | — | — | — | 654118,98 | 1234037,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 9 | 654127,39 | 1234038,41 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 654130,93 | 1234047,26 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 654108,67 | 1234056,53 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 654106,43 | 1234050,91 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 654101,36 | 1234053,09 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 654100,01 | 1234049,88 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1116 |
| 1. Офисное здание со встроенными автомастерскими |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1116 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1118 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н5О | — | — | — | 654112,07 | 1234096,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н6О | — | — | — | 654112,73 | 1234107,79 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н7О | — | — | — | 654101,69 | 1234108,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н8О | — | — | — | 654101,04 | 1234097,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н5О | — | — | — | 654112,07 | 1234096,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 5 | 654109,59 | 1234098,22 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 654111,04 | 1234109,21 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 654100,07 | 1234110,60 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 654098,63 | 1234099,62 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1118 |
| 1. Главная канализационная насосная станция |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1118 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1119 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н1О | — | — | — | 654084,57 | 1234072,26 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н2О | — | — | — | 654085,43 | 1234082,21 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н3О | — | — | — | 654048,11 | 1234085,67 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н4О | — | — | — | 654047,23 | 1234075,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н1О | — | — | — | 654084,57 | 1234072,26 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 1 | 654082,94 | 1234070,67 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 654083,69 | 1234080,70 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 654046,28 | 1234083,10 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 654045,45 | 1234073,06 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1119 |
| 1. Канализационные очистные сооружения |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1119 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1120 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н81О | — | — | — | 654677,41 | 1233994,50 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н82О | — | — | — | 654677,62 | 1233998,64 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н83О | — | — | — | 654670,28 | 1233999,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н84О | — | — | — | 654669,99 | 1233995,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н81О | — | — | — | 654677,41 | 1233994,50 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 81 | 654677,00 | 1233991,61 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | 654677,21 | 1233995,75 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | 654669,87 | 1233996,28 | — | — | — | — | — | — |
| 84 | 654669,58 | 1233992,14 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1120 |
| 1. Канализационная насосная станция №3 |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1120 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1121 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н49О | — | — | — | 654407,58 | 1234013,51 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н50О | — | — | — | 654407,66 | 1234017,63 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н51О | — | — | — | 654400,29 | 1234017,76 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н52О | — | — | — | 654400,22 | 1234013,64 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н49О | — | — | — | 654407,58 | 1234013,51 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 49 | 654409,71 | 1234010,14 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 654409,65 | 1234014,26 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 654402,28 | 1234014,13 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 654402,35 | 1234010,01 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1121 |
| 1. Канализационная насосная станция №2 |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1121 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1129 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н15О | — | — | — | 654170,66 | 1234070,95 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н16О | — | — | — | 654171,11 | 1234077,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н17О | — | — | — | 654167,69 | 1234077,60 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н18О | — | — | — | 654167,24 | 1234071,19 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н15О | — | — | — | 654170,66 | 1234070,95 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 15 | 654170,65 | 1234062,93 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 654171,67 | 1234069,45 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 654168,33 | 1234069,97 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 654167,33 | 1234063,45 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1129 |
| 1. Гараж |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1129 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1134 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н27О | — | — | — | 654401,32 | 1234067,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н28О | — | — | — | 654402,02 | 1234080,40 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н29О | — | — | — | 654398,13 | 1234080,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н30О | — | — | — | 654398,36 | 1234084,73 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н31О | — | — | — | 654395,61 | 1234084,88 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н32О | — | — | — | 654396,11 | 1234085,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н33О | — | — | — | 654395,64 | 1234086,27 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н34О | — | — | — | 654394,44 | 1234086,39 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н35О | — | — | — | 654393,88 | 1234085,74 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н36О | — | — | — | 654394,36 | 1234084,94 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н37О | — | — | — | 654383,91 | 1234085,26 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н38О | — | — | — | 654382,93 | 1234068,27 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н27О | — | — | — | 654401,32 | 1234067,25 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 27 | 654401,11 | 1234062,72 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 654401,81 | 1234075,87 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 654397,92 | 1234076,18 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 654398,15 | 1234080,20 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 654395,40 | 1234080,35 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 654395,90 | 1234081,02 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 654395,43 | 1234081,74 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 654394,23 | 1234081,86 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 654393,67 | 1234081,21 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 654394,15 | 1234080,41 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 654383,70 | 1234080,73 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 654382,72 | 1234063,74 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1134 |
| 1. Нежилое здание |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1134 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1135 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н135О | — | — | — | 654469,58 | 1234014,79 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н136О | — | — | — | 654470,37 | 1234023,08 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н137О | — | — | — | 654458,41 | 1234024,34 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н138О | — | — | — | 654457,74 | 1234017,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н139О | — | — | — | 654458,68 | 1234017,11 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н140О | — | — | — | 654458,55 | 1234015,97 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н135О | — | — | — | 654469,58 | 1234014,79 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 135 | 654464,68 | 1234016,01 | — | — | — | — | — | — |
| 136 | 654464,61 | 1234024,34 | — | — | — | — | — | — |
| 137 | 654452,59 | 1234024,35 | — | — | — | — | — | — |
| 138 | 654452,65 | 1234017,17 | — | — | — | — | — | — |
| 139 | 654453,63 | 1234017,15 | — | — | — | — | — | — |
| 140 | 654453,63 | 1234016,02 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1135 |
| 1. Жилой дом с автомобильными боксами |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1135 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1136 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н115О | — | — | — | 654923,18 | 1233998,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н116О | — | — | — | 654931,05 | 1234019,17 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н117О | — | — | — | 654924,12 | 1234021,82 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н118О | — | — | — | 654925,18 | 1234024,60 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н119О | — | — | — | 654913,07 | 1234029,16 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н120О | — | — | — | 654911,93 | 1234026,43 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н121О | — | — | — | 654897,47 | 1234032,27 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н122О | — | — | — | 654889,44 | 1234011,71 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н123О | — | — | — | 654892,17 | 1234010,64 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н124О | — | — | — | 654890,95 | 1234007,07 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н125О | — | — | — | 654919,99 | 1233995,83 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н126О | — | — | — | 654921,27 | 1233999,23 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н115О | — | — | — | 654923,18 | 1233998,59 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 115 | 654918,60 | 1233996,39 | — | — | — | — | — | — |
| 116 | 654928,80 | 1234015,92 | — | — | — | — | — | — |
| 117 | 654922,22 | 1234019,35 | — | — | — | — | — | — |
| 118 | 654923,60 | 1234021,99 | — | — | — | — | — | — |
| 119 | 654912,10 | 1234027,92 | — | — | — | — | — | — |
| 120 | 654910,65 | 1234025,34 | — | — | — | — | — | — |
| 121 | 654896,96 | 1234032,82 | — | — | — | — | — | — |
| 122 | 654886,60 | 1234013,33 | — | — | — | — | — | — |
| 123 | 654889,19 | 1234011,95 | — | — | — | — | — | — |
| 124 | 654887,57 | 1234008,54 | — | — | — | — | — | — |
| 125 | 654915,11 | 1233994,02 | — | — | — | — | — | — |
| 126 | 654916,78 | 1233997,25 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1136 |
| 1. торговый центр по ул. Ленина в г. Невельске |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1136 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1345 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н39О | — | — | — | 654409,96 | 1234042,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н40О | — | — | — | 654410,26 | 1234046,10 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н41О | — | — | — | 654404,30 | 1234046,55 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н42О | — | — | — | 654404,04 | 1234042,44 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н39О | — | — | — | 654409,96 | 1234042,01 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 39 | 654408,72 | 1234040,15 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 654409,02 | 1234044,24 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 654403,06 | 1234044,69 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 654402,80 | 1234040,58 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1345 |
| 1. гараж |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1345 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1350 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н43О | — | — | — | 654409,36 | 1234033,13 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н44О | — | — | — | 654409,64 | 1234037,36 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н45О | — | — | — | 654403,68 | 1234037,81 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н46О | — | — | — | 654403,44 | 1234033,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н43О | — | — | — | 654409,36 | 1234033,13 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 43 | 654408,07 | 1234030,66 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 654408,35 | 1234034,89 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 654402,39 | 1234035,34 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 654402,15 | 1234031,09 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1350 |
| 1. гараж |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1350 |
| 1. — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о характерных точках контура | здание | с кадастровым номером 65:07:0000016:1358 |
|  | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система координат МСК-65** | | | | | | | **Зона № 1** | |
| Обозна-чение характер-ных точек контура | Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости | | | Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ | | | Метод определения координат | Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м |
| Координаты, м | | Радиус, м | Координаты, м | | Радиус, м |
| X | Y | R | X | Y | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н46О | — | — | — | 654403,44 | 1234033,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н45О | — | — | — | 654403,68 | 1234037,81 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н47О | — | — | — | 654397,46 | 1234038,24 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н48О | — | — | — | 654397,20 | 1234034,03 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| н46О | — | — | — | 654403,44 | 1234033,56 | — | Аналитический метод | Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м |
| 46 | 654402,15 | 1234031,09 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 654402,39 | 1234035,34 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 654396,19 | 1234035,76 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 654395,96 | 1234031,57 | — | — | — | — | — | — |

|  |
| --- |
| 2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1358 |
| 1. гараж №5 |

|  |
| --- |
| 3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 65:07:0000016:1358 |
| 1. — |

|  |
| --- |
|  |
| **Масштаб 1: 4516** |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  | | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, | |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – характерная точка контура здания, |   ` |

|  |
| --- |
|  |
| Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условные обозначения:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | – существующая часть границы земельного участка, |  |  | – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, | |  | – характерная точка границы земельного участка, |  |  | – характерная точка контура здания, | |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | – часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, |  |  | **–** часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, | |  | – пункт государственной геодезической сети, |  |  | – пункт опорной межевой сети, | |  | – направления геодезических построений при создании съемочного обоснования, |  |  | – направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка, | |  | контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  |  | контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обозначение части (характерной точки) границы | | Результат согласования (согласовано/ спорное) | Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков | Сведения о лице, представившем возражения | Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта |
| от т. | до т. |

| 1 |  | |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | н74У | н73У | | согласовано | :ЗУ1 | — | — |
| 65:07:0000016:1125 | — | — |
| 2. | н73У | н68У | | согласовано | :ЗУ1 | — | — |
| — | — | — |
| 3. | н68У | н67У | | согласовано | :ЗУ1 | — | — |
| 65:07:0000016:1124 | — | — |
| 4. | н67У | н74У | | согласовано | :ЗУ1 | — | — |
| — | — | — |
| 5. | н91У | н94У | | согласовано | 65:07:0000000:18 | — | — |
| 65:07:0000016:100 | — | — |
| 6. | н94У | н62У | | согласовано | 65:07:0000000:18 | — | — |
| — | — | — |
| 7. | н62У | — | | согласовано | 65:07:0000000:18 | — | — |
| 65:07:0000016:168 | — | — |
| 8. | н62У | н91У | | согласовано | 65:07:0000000:18 | — | — |
| — | — | — |
| 9. | 113 | 126 | | согласовано | 65:07:0000000:259 | — | — |
| — | — | — |
| 10. | н27У | н8У | | согласовано | 65:07:0000016:5 | — | — |
| — | — | — |
| 11. | н8У | н27У | | согласовано | 65:07:0000016:5 | — | — |
| 65:07:0000016:149 | — | — |
| 12. | н114У | н114У | | согласовано | 65:07:0000016:12 | — | — |
| — | — | — |
| 13. | н63У | н63У | | согласовано | 65:07:0000016:14 | — | — |
| — | — | — |
| 14. | н224У | н224У | | согласовано | 65:07:0000016:16 | — | — |
| 65:07:0000016:1364 | — | — |
| 15. | н75У | н75У | | согласовано | 65:07:0000016:17 | — | — |
| — | — | — |
| 16. | н184У | н184У | | согласовано | 65:07:0000016:20 | — | — |
| — | — | — |
| 17. | н271У | н270У | | согласовано | 65:07:0000016:22 | — | — |
| 65:07:0000016:24 | — | — |
| 18. | н270У | н271У | | согласовано | 65:07:0000016:22 | — | — |
| — | — | — |
| 19. | н204У | н204У | | согласовано | 65:07:0000016:23 | — | — |
| — | — | — |
| 20. | н271У | н270У | | согласовано | 65:07:0000016:24 | — | — |
| — | — | — |
| 21. | н140У | н140У | | согласовано | 65:07:0000016:27 | — | — |
| — | — | — |
| 22. | н144У | н144У | | согласовано | 65:07:0000016:37 | — | — |
| — | — | — |
| 23. | н91У | н94У | | согласовано | 65:07:0000016:100 | — | — |
| — | — | — |
| 24. | н164У | н164У | | согласовано | 65:07:0000016:119 | — | — |
| — | — | — |
| 25. | н173У | н178У | | согласовано | 65:07:0000016:140 | — | — |
| — | — | — |
| 26. | н178У | н173У | | согласовано | 65:07:0000016:140 | — | — |
| 65:07:0000016:1363 | — | — |
| 27. | н208У | н208У | | согласовано | 65:07:0000016:141 | — | — |
| — | — | — |
| 28. | н8У | н12У | | согласовано | 65:07:0000016:149 | — | — |
| — | — | — |
| 29. | н12У | — | | согласовано | 65:07:0000016:149 | — | — |
| 65:07:0000016:1124 | — | — |
| 30. | н12У | н27У | | согласовано | 65:07:0000016:149 | — | — |
| — | — | — |
| 31. | н120У | н120У | | согласовано | 65:07:0000016:150 | — | — |
| — | — | — |
| 32. | н130У | н130У | | согласовано | 65:07:0000016:153 | — | — |
| — | — | — |
| 33. | н48У | н48У | | согласовано | 65:07:0000016:155 | — | — |
| — | — | — |
| 34. | н32У | н32У | | согласовано | 65:07:0000016:156 | — | — |
| — | — | — |
| 35. | н256У | н255У | | согласовано | 65:07:0000016:157 | — | — |
| 65:07:0000016:1115 | — | — |
| 36. | н255У | н256У | | согласовано | 65:07:0000016:157 | — | — |
| — | — | — |
| 37. | н168У | н168У | | согласовано | 65:07:0000016:160 | — | — |
| — | — | — |
| 38. | н95У | н95У | | согласовано | 65:07:0000016:161 | — | — |
| — | — | — |
| 39. | н257У | н257У | | согласовано | 65:07:0000016:163 | — | — |
| — | — | — |
| 40. | н196У | н196У | | согласовано | 65:07:0000016:165 | — | — |
| — | — | — |
| 41. | 219 | 217 | | согласовано | 65:07:0000016:167 | — | — |
| 65:07:0000016:795 | — | — |
| 42. | 217 | 219 | | согласовано | 65:07:0000016:167 | — | — |
| — | — | — |
| 43. | н62У | н62У | | согласовано | 65:07:0000016:168 | — | — |
| — | — | — |
| 44. | н152У | н152У | | согласовано | 65:07:0000016:170 | — | — |
| — | — | — |
| 45. | н40У | н40У | | согласовано | 65:07:0000016:694 | — | — |
| — | — | — |
| 46. | н180У | н180У | | согласовано | 65:07:0000016:709 | — | — |
| — | — | — |
| 47. | н256У | н255У | | согласовано | 65:07:0000016:1115 | — | — |
| — | — | — |
| 48. | н68У | н12У | | согласовано | 65:07:0000016:1124 | — | — |
| — | — | — |
| 49. | н12У | н67У | | согласовано | 65:07:0000016:1124 | — | — |
| — | — | — |
| 50. | н74У | н73У | | согласовано | 65:07:0000016:1125 | — | — |
| — | — | — |
| 51. | 75 | 78 | | согласовано | 65:07:0000016:1128 | — | — |
| — | — | — |
| 52. | 180 | 178 | | согласовано | 65:07:0000016:1130 | — | — |
| 65:07:0000016:1352 | — | — |
| 53. | 178 | 180 | | согласовано | 65:07:0000016:1130 | — | — |
| — | — | — |
| 54. | н156У | н156У | | согласовано | 65:07:0000016:1140 | — | — |
| — | — | — |
| 55. | н262У | н262У | | согласовано | 65:07:0000016:1344 | — | — |
| — | — | — |
| 56. | н136У | н137У | | согласовано | 65:07:0000016:1349 | — | — |
| 65:07:0000016:1356 | — | — |
| 57. | н137У | н136У | | согласовано | 65:07:0000016:1349 | — | — |
| — | — | — |
| 58. | н220У | н220У | | согласовано | 65:07:0000016:1351 | — | — |
| — | — | — |
| 59. | н15У | н20У | | согласовано | 65:07:0000016:1355 | — | — |
| — | — | — |
| 60. | н20У | н15У | | согласовано | 65:07:0000016:1355 | — | — |
| 65:07:0000016:1359 | — | — |
| 61. | н136У | н137У | | согласовано | 65:07:0000016:1356 | — | — |
| — | — | — |
| 62. | н20У | н15У | | согласовано | 65:07:0000016:1359 | — | — |
| — | — | — |
| 63. | н44У | н44У | | согласовано | 65:07:0000016:1360 | — | — |
| — | — | — |
| 64. | н178У | н173У | | согласовано | 65:07:0000016:1363 | — | — |
| — | — | — |
| 65. | н232У | н232У | | согласовано | 65:07:0000016:1364 | — | — |
| — | — | — |

Председатель согласительной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. (подпись) (фамилия, инициалы)